На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени  гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) и чл. 33. став 1. тачка 5. Статута општине Ћићевац ("Службени лист општине Ћићевац", бр. 12/08), Скупштина општине Ћићевац, на седници одржаној                  30. јула 2009. године, донела је
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ЋИЋЕВЦА
Генерални план Ћићевца (у даљем тексту: Генерални план) је урбанистички план којим се утврђује дугорочна пројекција развоја и просторног уређења Ћићевца, као општинског центра општине Ћићевац, за временски хоризонт до 2025. године.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Генералног плана представљају: Одлука о изради Генералног плана Ћићевца бр. 350-136/01-01, коју је донела Скупштина општине Ћићевац, дана 28.12.2001. године ("Службени лист општине Ћићевац, бр. 21/01) и одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) и Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Сл. гласник РС", бр. 12/04).
Плански основ за израду Генералног плана представљају решења и смернице Просторног плана Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 13/96) и Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш ("Сл. гласник  РС", бр. 69/03).
Генерални план је елабориран у 2 књиге следећег садржаја:
КЊИГА I (ПЛАН)
I
Границе Генералног плана
II
Оцена стања и програмске перспективе развоја
III
Циљеви развоја
IV
Правила уређења
V
Правила грађења
VI
Графички део

VII
Правила и мере за спровођење Генералног плана
VIII
Прелазне и завршне одредбе

КЊИГА II (ДОКУМЕНТАЦИЈА)

Документациони део Генералног плана садржи:

-
одлуку о изради Генералног плана;

-
захтеве упућене надлежним органима, институцијама и предузећима за услове и препоруке у изради Генералног плана;

-
услове и документацију надлежних органа, институција и предузећа, прикупљене у току израде Генералног плана;

-
оригиналне подлоге прибављене за израду Генералног плана;

-
податке о важећим просторним и урбанистичким плановима и релевантним развојним и техничким документима;

-
анализу и оцену развоја и организације, коришћења и уређења простора, циљеве и пројекције развоја;

-
документа из процедуре припремања, обављања стручне контроле, јавног увида и других расправа о Генералном плану и

-
образложење плана са ставом обрађивача и комисије о свакој достављеној примедби на Генерални план.
I
ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
1.1.
ОБУХВАТ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
Генерални план обухвата подручје површине од 1398,20 ха и захвата шире просторе грађевинских подручја насеља Ћићевац и Појате, који чине јединствено грађевинско подручје Генералног плана.
Подручје Генералног плана обухвата површину целе катастарске општине Ћићевац - град и делове катастарских општина Ћићевац, Радошевац и Појате.
Катастарске општине на подручју Генералног плана
	КО која улази 
у захват ГП-а
	Површина КО ха
	Површина КО у захвату ГП-а
	Учешће КО у површини ГП-а %

	
	
	ха
	%
	

	Ћићевац - град
	302,40
	302,40
	100,00
	21,63

	Ћићевац
	2.573,00
	701,93
	27,28
	50,20

	Радошевац
	463,00
	25,77
	5,57
	1,84

	Појате
	1.007,00
	368,10
	36,55
	26,33

	              Укупно:
	4.345,40
	1.398,20
	32,18
	100,00


1.2.
ОПИС ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
Утврђује се следећа граница Генералног плана: граница почиње од леве ивице моста на Великој Морави и иде низводно левом обалом реке катастарска парцела број 10741 у дужини од око 450м, где скреће десно до средине реке и наставља средином реке око 400 м, затим скреће десно и иде границом између катастарских парцела број 6721 и 6722 до пута катастарска парцела број 10745/2, онда иде према југу путем катастарска парцела број 10245/2 до катастарске парцеле број 6781, па онда иде левом међом наведене парцеле до пута бр. 6678, па онда до пута катастарска парцела број 10776 и наставља средином истим путем до регионалног пута Варварин - Параћин (бр. 10777), где скреће северно око 300 м, сече га и наставља источно путем катастарска парцела број 10773 (средином), сече пут катастарска парцела број 10771 и наставља источно путем катастарска парцела број 10772, онда сече пут катастарска парцела број 10770 и наставља путем катастарска парцела број 10768/1 до пута катастарска парцела број 4709, а онда иде тим путем (северно) до раскрснице путева 5118 и 4743, а онда наставља путем 4743 до пута катастарска парцела број 10747, онда иде северно до пута катастарска парцела број 4242, па онда иде источно тим путем до катастарске парцеле број 4223/2, па онда иде левим делом ка северу до пута катастарска парцела број 4264, па онда иде левим делом ка северу до пута брoj 4264, па онда наставља ка северу тим путем до фарме, односно до катастарске парцеле број 572, а онда иде левом страном ка северу до пута брoj 467/2, а онда иде источно наведеним путем до подвожњака на прузи који носи број катастарске парцеле 10793/1 и иде пругом у правцу севера, пређе мост на Јовановачкој реци, улази у КО Појате и десном страном пруге за око 300 м, а затим скреће источно путем катастарска парцела број 2997 и долази до пута катастарска парцела број 4526. А онда северно тим путем до катастарске парцеле број 2938, па онда иде левом страном наведене парцеле, сече пут брoj 2932 и иде до међе катастарских парцела број 2922 и 2923, онда иде њиховом међом до катастарске парцеле број 2921, а онда скреће источном страном наведене парцеле до пута катастарска парцела број 4527, даље наставља средином наведеног пута до пута катастарска парцела број 2901/2, скреће западно око 30 м, до пута катастарска парцела број 1918, а онда иде средином наведеног пута, ка северу до пута број 1929, а онда иде левом страном наведеног пута до катастарске парцеле број 1983/1, онда иде левом страном наведене парцеле до катастарске парцеле број 1986, а онда иде десном страном парцеле до тромеђе катастарских парцела број 1986, 1987 и 1984/2, а онда иде десном страном ка северу катастарска парцела број 1987 до пута катастарска парцела број 4550, па онда скреће источно око 50 м до пута 4525 (пут Параћин - Ражањ), па онда иде путем до катастарске парцеле број 1977, затим иде левом страном катастарске парцеле број 1977 до границе КО Параћин и КО Појате, а онда наставља њом до заједничког пута број 4542, затим наставља тим путем око 500 м, па онда скреће источно границом између катастарских парцела број 1266/1, 1267 и 1269/1, 1269/2, 1268 до пута катастарска парцела број 1366, њим наставља јужно до катастарске парцеле број 1347/1, скреће лево, иде узводно уз поток број 4521 и на растојању од 30м сече поток и иде десном страном катастарске парцеле број 1379/3, а онда иде јужном страном 1378 до пута брoj 4516/1. А онда иде јужно тим путем све до пута 1776, па даље иде тим путем до леве стране аутопута Београд - Ниш, а онда наставља левом страном аутопута до Јовановачке реке брoj 4544/2, па онда иде левом страном Јовановачке реке (КО Ћићевац), даље наставља средином Јовановачке реке до катастарске парцеле број 824 КО Ћићевац, онда даље међом између катастарских парцела број 824 и 825, затим путем катастарска парцела број 10750/1 око 80м до катастарске парцеле број 866, где скреће југоисточно међом између катастарских парцела број 866, 864 и 865, где сече пут катастарска парцела број 10761/1 и иде до катастарске парцеле број 873, онда се простире међом између катастарских парцела број 873 и 883 око 40 м, а онда међом између катастарских парцела број 873 и 874, затим средином пута катастарска парцела број 3091/2 до краја, затим скреће североисточно међом између катастарских парцела број 3043 и 3042 око 60 м, где скреће југоисточно међом између катастарских парцела број 3042, 3041, 2965 и 2966, онда путем катастарска парцела број 3011, па путем катастарска парцела број 10709, а онда путем катастарска парцела број 3272, где се даље простире путем катастарска парцела број 10760/1, наставља њиме за око 200 м, а онда међом катастарских парцела број 3471 и 3464 до тромеђе катастарских парцела број 3471, 3464 и 3470, међом између катастарских парцела број 3467, 3470 и 3469, сече пут катастарска парцела број 10762/1 и наставља међом катастарских парцела број 3770, 3769, 3762, 3756, 3755, 3754, 3751, 3750, 3745/1, 3772, 3771, 3787/3, 3787/1, 3788/1, 3790, онда источно путем катастарска парцела број 10764/1 до катастарске парцеле број 2283, где скреће јужно између катастарских парцела број 2283, 2307/2, 2306/2, онда источно међом између катастарских парцела број 2306/1, 2311/1 и 2305, онда даље се простире јужно међом између катастарских парцела број 2305, 2308, 2309, затим сече пут катастарска парцела број 10756/2 и иде међом између катастарских парцела број 2260/2 и 2261 долази до тромеђе катастарских парцела број 2260/2, 2261, 2298, скреће западно међом између катастарских парцела број 2260/2, 2260/1 и 2298, наставља путем катастарска парцела број 10778/1, онда потоком катастарска парцела број 10742/2 око 80м, западно прелази га и наставља међом између катастарских парцела број 9039, 9038 и 9037/2 сече путем катастарску парцелу број 10779/1 и наставља међом између катастарских парцела број 8988, 8989, 8996 око 60м, онда скреће западном међом између катастарских парцела број 8996 и 8988 око 30м, затим јужно међом између катастарских парцела број 8987, 8996, 8997, сече пут катастарска парцела број 10780/1 и наставља путем катастарска парцела број 10789, а онда путем катастарска парцела број 8677, затим путем катастарска парцела број 10781/1, па путем катастарска парцела број 8699, скреће западно путем катастарска парцела број 10782/1, онда се даље простире јужно путем катастарска парцела број 8739 до границе КО Радошевац, КО Ћићевац. Код тромеђе катастарских парцела број 8739, 8737/1 и 812 скреће западно границом КО Ћићевац и КО Радошевац у дужини око 520 м,  до тромеђе  катастарских парцела број 8088, 8089 и 752/2, а онда међом катастарских парцела број 8088 и 8089 до тромеђе са катастарском парцелом број 8076, ту скреће јужно око 30м, до тромеђе катастарских парцела број 8076, 8071, 8073, онда скреће западно међом између катастарских парцела број 8076, 8077/2, 8080/2, 8081, 8083, 8084, 8063/5, 8063/3, 8071, 8072, 8064/1, 8064/2, код тромеђе катастарских парцела број 8064/2, 8007/2, 8063/3, где скреће јужно међом између катастарских парцела број 8007/2, 8007/1 и катастарских парцела број 8064/2, 8064/3, 8065/2, 8065/1, 8066, 8067, 8068, а затим границом КО Радошевац, тј. катастарским парцелама број 730, 729, 728, 727/1, 727/2, 726/2, 723, 722, 720/1, где наставља путем катастарска парцела број 2047/1, око 50 м, па скреће јужно границом између катастарских парцела број 670/1 и 669 до тромеђе катастарских парцела број 670/1, 669, 641/2, онда скреће источно до тромеђе катастарских парцела број 669, 641/2, 642/1, па наставља јужном међом између катастарских парцела број 641/2, 641/1, 632, 642/1, 642/3, 633, онда југоисточно путем катастарска парцела број 2050 до тромеђе катастарских парцела број 608, 607/1 и 2050, даље наставља јужном међом између катастарских парцела број 607/1 и 608 до тромеђе катастарских парцела број 601, 611, 606, а онда западно међом катастарских парцела број 611, 612, 614, 616, 601, 600, 599, 598, 615, онда наставља путем катастарска парцела број 2049/1 северно до тромеђе катастарских парцела број 566, 563 и 2049/1 иде међом између катастарских парцела број 563, 566 и долази до тромеђе 574, 575, 560, онда југозападно међом између катастарских парцела број 575, 574, 576, 577, 578, 579, а затим путем 596/1 око 100м, онда западно међом између катастарских парцела број 547 и 548 до четворомеђе катастарских парцела број 548, 547, 546 и 1928, одавде скреће северно за 30 м границом катастарских парцела број 546 и 1928 до тромеђе катастарских парцела број 1929/2, 545 и 1928, долази до катастарских парцела број 535, а онда међом између катастарских парцела број 535, 536, 545, 542, онда наставља путем катастарска парцела број 533/3, а онда путем катастарска парцела број 595 и даље наставља путем катастарска парцела број 2048, до катастарских парцела број 2012/1 и 2028, скреће западно и иде катастарском парцелом број 2012/1 до катастарске парцеле број 2019/5, а онда наставља међом све до регионалног пута Крушевац - Појате, прелази исти и иде границом катастарских општина Ћићевац-град и Радошевац, све до железничке пруге. Па иде левом страном железничке пруге до пута 11357, иде тим путем до катастарске парцеле број 7639 КО Ћићевац, па иде десном страном катастарских парцела број 7639, 7640, 7660, 7661, 7662 до бране, сече брану, па онда иде левом страном бране у правцу запада до старог корита реке Велике Мораве, а затим средином реке Велике Мораве до тромеђе КО Лучина, КО Ћићевац, КО С. Варварин и даље средином реке до тромеђе КО Ћићевац, КО С. Варварин и КО Варварин, где граница скреће и простире се левом обалом реке, све до ивице моста на Великој Морави одакле је и почела.
1.3.
ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН
Утврђује се грађевински реон Генералног плана који обухвата јавно и остало грађевинско земљиште, а чини га укупно грађевинско земљиште које је већ изграђено и оно на коме је планирана изградња и одговарајуће уређење простора.
Грађевински реон чине два одвојена, а јединствена подручја јавног и осталог грађевинског земљишта и то:
1.
Грађевински реон 1. "Ћићевац", површине 474,00 ха (чини га грађевинско подручје насеља Ћићевац и радне зоне на путу за Варварин) и
2.
Грађевински реон 2. "Појате", површине 297,24 ха (чини га грађевинско подручје насеља Појате и коридор аутопута Е-75, ширине од око 40 м са подручјем петље).
Укупна површина грађевинског реона износи 771,24 ха.
Грађевински реон не обухвата пољопривредно, шумско и водно земљиште.
1.4.
ОПИС ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ РЕОНА
Граница грађевинског реона 1.
Граница грађевинског реона Ћићевца почиње код укрштања Јовановачке реке и пруге Београд-Ниш, иде северном границом катастарске парцеле број 596, па источном границом исте катастарске парцеле, ка југу прати правац те границе и сече катастарске парцеле број: 598, 599, 601, 602, 604, 605, 610, 627, 10744/4, па одатле западном границом катастарске парцеле број 10744/1 и 685, па од њих наставља да сече катастарске парцеле број 686, 687, 688, 689, до катастарске парцеле број 690. Ту граница иде ка североистоку до тачке 1 (7535580,4843947), па до тачке 2 (7575634, 4843947), онда иде јужном страном Јовановачке реке до тачке 3 (7535753, 4843929). Из тачке 3 иде на југозапад до тачке 4 (7575538, 4843546), затим до тачке 5 (7535537, 4843531), па до тачке 6 (7535528, 4843526) и до тачке 7, која је поред пруге Београд-Ниш са координатом (7535507, 4843576), одатле прати пољски пут и његову источну границу до катастарске парцеле број 712/2. Из те тачке граница и даље прати пут који скреће на источну страну до тачке 8 (7535812, 4843364). Из тачке 8 иде на југ западном границом катастарских парцела број 4215 и 4214 до тромеђе тачка са редним бројем 9, па на исток до катастарске парцеле број 4211, прати западну границу катастарских парцела број 4211, 4210, 4207, 4206, па тим правцем сече катастарске парцеле број 4204, 4203, 4196, 4195, 4194, до тромеђе катастарских парцела број 4193, 4189, 4194 означене  бројем 11. Од те тачке прати источну границу катастарских парцела број 4189, 4188, 4173 до улице Гробљанске. Од те тачке граница прати улицу Гробљанску до катастарске парцеле број 94/1, па на север западном границом парцеле 94/1 до тачке 12 (7536013, 4842868). Из те тачке граница сече катастарску парцелу број 94/1, 91, па северном границом катастарских парцела број 97/1, 97/2, до катастарске парцеле број 90. Надаље граница иде западном страном катастарских парцела број 90, 88/4, 88/1, 87/4, захвата катастарску парцелу 86/3 и 86/2, и надаље западном границом катастарских парцела број: 83/1, 83/3, 82, 80, 79, 68, 69, 70, 72, 73, 74/1, 74/2, 11, 13, 14/1, 14/2, до катастарске парцеле број 14/3. Граница наставља из те тачке јужном страном катастарских парцела број 6/3, 6/2, 6/1, 7, 8, па западном страном катастарске парцеле број 4154 сече пут, прати западну страну катастарске парцеле број 754/1, северну страну катастарске парцеле број 755/2 до катастарске парцеле број 787, надаље прати катастарске парцеле број 787, 788, 789, 790, 791/1, 792, 793, 794, 795, 796, па скреће ка истоку, сече парцеле 783, 797, 798/1, 798/2, сече пут појате Ћићевац и скреће на југ и прати пут до парцеле 810/1, прати њену северну границу враћа се на југ пољским путем бр. 24 прати северну границу парцеле број 25 и 26 до тачке бр. 13 (7536249, 4843438), па ка југу до улице Бранка Крсмановића прати јужну страну улице до катастарске парцеле број 3091/1. Даље скреће на југ катастарском парцелом број 3091/1, па на запад истом парцелом. Надаље прати катастарске парцеле број 3081/1, 3081/3, 3081/5, 3081/6, 3081/4 до катастарске парцеле број 3081/4. Обилази парцелу 3081/4 до пољског пута. Јужном границом катастарске парцеле број 3069/2 ка југу границом парцела 3182/1, 3183/1, па ка западу границом 3183/1, па источном границом катастарске парцеле број 3183/2 и ка југу прати границу катастарских парцела број 3180/1, 3174, 3194, 3202/1, 3202/2, 3202/3, до тачке 14(7536495, 4842765); 15 (7536476, 4842758); 16 (7536484, 4842733); 17 (5536496, 4842739); 18(7536514, 842688);  19 (7536488, 484671); 20 (7536557, 4842588); 21 (7536569, 4842600); 22(7536609, 4842554) на пут, прати пут ка југу до катастарске парцеле број 528, па на исток заобилази катастарску парцелу број 3693 и враћа се на запад до улице Бранка Крсмановића, прати улицу до катастарске парцеле број 779, па северном границом катастарских парцела број 779 и 780, одатле на југ до улице Бранка Радичевића, сече улицу и наставља источном границом катастарских парцела број 784, 786, 789, 790/1, 792, 794 и 791, заобилази катастарске парцеле број 807, 816, 815, 817/2, 817/1, 819, 823, 826, 831, 834, 836, 842, 843/2 и 845/1 до улице Синђелићеве, тако да катастарске парцеле остају у грађевинском реону. Одатле граница иде улицом на запад, па сече Кочански поток код улице Пане Ђукића, онда се враћа на исток северном границом катастарских парцела број 907, 909, 911, 917 и 915, па јужном границом катастарских парцела број 915, 917, 913, 927, 929, 932, 902, 901 и 900, па источном границом катастарских парцела број 944, 948, 949, 951, 953, 954, 956, 955 и 958 до улице Шумадијске. Одатле наставља јужном границом катастарских парцела број 958, 955 и 956, сече улицу и иде ка југу границом катастарских парцела број 972, 977, 970, 1015, 1025, 1022, 1017, 2725, 2726, 2722, 2728, 2733, 2734, 2736, 2378/5, 2738/4, 2738/1, 2718/2, 2739, 2740, 2742 и 2743 до пута катастарске парцеле број 3220, враћа се на запад јужном страном пута до источне границе катастарске парцеле број 2476, па границом катастарских парцела број 2749 и 2751, до пута катастарске парцеле број 2753, прати пут до улице Николе Тесле. Одатле граница иде на запад јужном границом улице Николе Тесле до катастарске парцеле број 2826, обилази катастарске парцеле број 2826, 2828, 2819, 2816, 8074/1 и 8082/2 тако да остају у грађевинском реону. Наставља улицом Николе Тесле до катастарске парцеле број 2551, обилази катастарске парцеле број 2551, 2626, 2648, 2545, 2642, 2538, 2536, 2534, 2532, 2525, 2523/1 и 2521, тако да остају у грађевинском реону. Одатле наставља северном границом пута 3216 до улице Доситеј Обрадовића, све до улице Лењинове. Наставља улицом Лењиновом до катастарских парцела број 2892, одатле се враћа на север око катастарских парцела број 2900, 2902, 2904 и 2903, северном границом катастарских парцела број 2906, 2910, 2913, 2915, 2921 и 2922 до улице Миодрага Мишића, враћа се улицом до катастарске парцеле број 2960, обилази катастарске парцеле број 2951, 2943, 2940, 626/1, 2936 и 2937 и враћа се до катастарске парцеле број 2961/1, тако да парцеле остају у грађевинском реону, па онда јужном границом катастарских парцела број 2968, 2970, 2972/2, 2976, 2978, 2982/1, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 3115, 3117/3, 3177/1, 3117/2, 3118, 3119, 3120, 3122, 3123, 3127, 3128, 3131, 3134, 3135, 3136/1, 3141, 3142, 3145, 3148, 3152, 3155/2, 3155/1, 3159, 3158 и 3157 до улице Карађорђеве, онда иде улицом тако да обилази парцеле број 3165 и 3167 до катастарске парцеле број 3174 и њеном јужном границом до пруге,  катастарска парцела број 3175, пругом на југ до КО Лучина, па онда на север другом страном пруге до катастарске парцеле број 1948. Сече катастарску парцелу број 1951 до улице Моравске, па њоме до Кочанског потока. Кочанским потоком до Железничке улице, па назад до одбрамбеног насипа, прати одбрамбени насип до тачке број 23 (7534395, 4841665);                   24 (7534494, 4841846); 25 (7534246, 4841890); 26 (7534223, 4841800); 27 (7532212, 4841172);   28 (7531865, 4842166); 29 (7531537, 4842184); 30 (7531307, 4842214), 31 (7531101, 4842242);   32 (7530884, 4842249); 33 (7530810, 4842351), остатак прати пут Ћићевац - Варварин до регулације реке Велике Мораве и прати регулацију ка северу до катастарске парцеле број 6755/2, скреће до пута катастарска парцела број 10745/4 до тачке 34 (7531422, 4842420);          35 (7531482, 4842626); 36 (7531584, 4842560); 37 (7531482, 4842427); 38 (7532212, 4842354);    39 (7532572, 4842169); 40 (7534037, 4842089); 41 (7534000, 4841951); 42 (7534230, 4841412);   44 (7534341, 4842074); 45 (7534278, 4842119); 46 (7534486, 4842168); 47 (7534522, 4842078);   48 (7534620, 4842131); 49 (7534677, 4842233); 50 (7534735, 4842259); 51 (7534779, 4842323);   52 (7534856, 4842430), 55 (7534910, 4842381); прати пројектовану петљу до тачке 56 (7534748, 4842078), 57 (7535302, 4842069); 58 (7535272, 4842090); 59 (7535300, 4842149); одатле прати северне границе катастарских парцела број 339, 337, 338, 335, 353, 330, 327, 324, 321, 318, 314/2, 311, 310, 309/1, 308, 306 и 298/1 и иде ка северу западном границом катастарских парцела број 298/1, 293/2 и 293/1, путем катастарске парцеле број 10801 до тачке 60 (7535481, 4843067); 61 (7535392, 4843253); 62 (7535359, 4843216) до пута катастарска парцеле број 10795 и тим путем до катастарске парцеле број 571/3, западном границом катастарских парцела број 571/3, 517/1, 517/3 и 517/4 до јаза катастарске парцеле број 466/2, па њиме до железничке пруге на почетак описа трасе.
Граница грађевинског реона 2.
Граница грађевинског реона Појата почиње код укрштања Јовановачке реке и пруге Београд-Ниш, иде северном страном Јовановачке реке до пута Појате-Ћићевац, прати источну страну пута до катастарске парцеле број 3790. Одатле граница скреће на исток северном границом катастарске парцеле број 3788/2 до пољског пута. Њиме иде на југ до катастарске парцеле број 3769 до тачке 1 (7536420, 4843654), 2 (7536533, 4843750), 3 (7536562, 4843772),    4 (7536849, 4843791), 5 (7536637, 4843805), 6 (7536849, 4843855), 7  (7536906, 4843868),             8 (7536896, 4843890), 9 (7536926, 4844014), 10 (7536921, 4843998), 11 (7536926, 4844014),        12 (7536938, 4844029), 13 (7536954, 4844036), 14 (7536975, 4844036), 15 (7537084, 4844011),    16 (7537115, 4844007), 17 (7537151, 4844008), 18 (7537179, 4844012), 19 (7537211, 4844020),    20 (7537340, 4844072), 21 (7537379, 4844082), 22 (7537419, 4844086), 23 (7537502, 4844083),    24 (7537539, 4844084), 25 (7537571, 4844088), 26 (7537613, 4844101), 27 (7537634, 4844111),    28 (7537660, 4844126), 29 (7537692, 4844146), 30 (7537703, 4844155), 31 (7537716, 4844172),    32 (7537723, 4844189), 33 (7537726, 4844210), 34 (7537725, 4844229), 35 (7537714, 4844263), која се налази на пољском путу број 4100 и њиме наставља до источне границе катастарске парцеле број 4111/2 даље источном границом катастарске парцеле број 4089, 4088, 4087, 4085, 4084, 4083 до пута број 4331, њиме онда иде до катастарске парцеле број 4116, па западном границом исте парцеле, а јужном границом катастарске парцеле број 4116, 4117, 4118, 4119, 4120 и источном границом катастарске парцеле број 4112 до пута Параћин – Ражањ катастарске парцеле број 4525, тим путем до катастарских парцела број 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384/1, 4384/2, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391 до Јовановачке реке. Одатле Јовановачком реком до катастарске парцеле број 4441, па њеном источном страном до државног пута Параћин – Ражањ до ауто пута Ниш-Београд. Код Јовановачке реке сече ауто пут и враћа се њиме до катастарске парцеле број 1777/1. Од те парцеле наставља путем катастарска парцела број 4516, на север до катастарске парцеле број 1388 и прати северну границу катастарских парцела број 1378, 1377, 1347, до пута број 1364. Тим путем граница се протеже ка гробљу обилази катастарске парцеле број 1276, 1269/1, 1270, 1286, 1288/1, 1288/2, и враћа се ка југу до катастарске парцеле број 1319/2, па путем катастарска парцела број 4524 до западне границе катастарске парцеле број 1820, па 1825 до ауто пута Ниш-Београд обилази петљу и сече ауто пут, па поред искључења са аутопута сече пут Параћин – Ражањ до тачке 36 (7536219, 4845108); 37 (7536188, 4845104); 38 (7536086, 4845000); 39 (7536126, 4845023); 40 (7536086, 4844963) и од те тачке јужном границом катастарске парцеле број 1902 до тачке 41 (7536025, 4844500); 42 (7536075, 4844594); 43 (7536025, 4844500); 44 (7535867, 4844277); 45 (7535863, 4844322), па на запад путем катастарска парцела број 2997 до пруге, па пругом на југ до Јовановачке реке и њоме се враћа до почетка описа трасе.
Део који се издваја из грађевинског реона и остаје као пољопривредно земљиште је између координата 46 (7537916, 4844603); 47 (7537930, 4844690); 48 (7538484, 4844593);          49 (7538464, 4844490).
Напомена: у сегменту описа граница Генералног плана и грађевинског реона, обрађивач оставља могућност да постоје грешке у навођењу бројева катастарских парцела, због њихове лоше читљивости на геодетским подлогама добијеним за рад.
II
ОЦЕНА СТАЊА И ПРОГРАМСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА

2.1.
ПОЛОЖАЈ ЋИЋЕВЦА У МРЕЖИ  ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА
Простор Републике Србије је организован у 34 функционална подручја регионалних система насеља, са циљем да се обезбеди рационализација управљања и ефикасније обављање послова из домена свакодневних потреба грађана, организација јавних служби усклађенија са потребама, могућностима и интересима локалних заједница и ефикасније координирање активности и програма локалних заједница. Ћићевац припада функционалном подручју чији је центар Крушевац, а поред њих овом подручју припадају и општине Александровац, Брус, Варварин и Трстеник.
Према Просторном плану Републике Србије, мрежу градских центара централне Србије чине градови са развијеном, стабилном и уравнотеженом функцијском структуром. На основу оцене гравитационих утицаја предложена је  хијерархијска лествица која садржи осам категорија градских центара. Поред Београда, са улогом главног града државе и одређеним положајем на скали европских метропола, дефинисано је још седам типова градских центара: макрорегионални (3), регионални (17), субрегионални (5), развијенији градски центри (4), већи градски центри (4), градски центри (22) и насеља која ће се до 2010. године формирати као мали градови. На наведеној скали, Ћићевац се валоризује као насеље IV степена, односно насеље које ће се до 2010. године оформити као мали град.
2.2.
ГРАВИТАЦИОНЕ ЗОНЕ ЋИЋЕВЦА
Нодалност одређеног насеља огледа се, пре свега, у његовом утицају који има на развој привредних токова и кретања радне снаге, али исто тако и на социоекономску и функцијску трансформацију осталих насеља. Нодалност се, такође, може пратити кроз величину насеља, степен развијености јавних служби, степен концентрације радних места итд.
У том смислу, у највишој хијерархијској равни је Ћићевац као центар општине. И у наредном приоду Ћићевац ће остати примарни центар, који ће и даље развијати своју индустријску, занатску, здравствену, образовну и административну делатност. Зато је неопходно подизање инфраструктурне опремљености, као и побољшање супраструктуре кроз формирање мреже централних функција, која ће бити у могућности да задовољи свакодневне потребе и део изузетних потреба општинске популације.
 У циљу интегрисања осталих мање развијених насеља као и смањења и заустављања депопулације у тим насељима, формирају се нодални центри мањег значаја. На територији општине Ћићевац то је насеље Сталаћ, које има улогу центра заједнице села. Нодалност овог насеља се огледа пре свега у степену развијености објеката друштвене инфраструктуре, као што су школа, пошта, здравствена станица, продавнице и сл, односно свих оних објеката неопходних свакодневној услузи становништва чиме би се задовољио минимум социогеографских потреба тог становништва. Развој овог насеља, међутим, могао би ићи и у другом правцу, тј. изградњом мањих производних погона чиме би се насеље трансформисало у мањи развојни центар. Тако би ово насеље својим функцијама донекле успорило депопулацију осталих околних насеља.
Дакле насеља Ћићевац и Сталаћ се могу издвојити као насеља веће атрактивности, односно насеља у којима је највећа концентрација становништва, делатности и изградње, па ова насеља имају и већу привлачну моћ.
Због веома мале површине општине, односно мале удаљености међу насељима ове општине, као и због малог броја насеља формирана су 2 гравитациона подручја и то: 
· гравитационо подручје Ћићевца које обухвата насеља Појате, Плочник, Лучина и Ћићевац и
· гравитационо подручје Сталаћа које обухвата насеља Град Сталаћ, Мрзеница, Браљина, Мојсиње, Трубарево и Сталаћ.
Насеље Мојсиње, поред тога што гравитира Сталаћу, уједно гравитира и ближим насељима (Браљина и Трубарево), па би се ова насеља могла дефинисати као села са сеоским центром нижег ранга. У овим насељима би требало развијати нуклеус централних делатности за потребе становништва које живи и ради у селу, а такође и за околна насеља које опслужују.
Најмањи степен нодалности у општини имају села Мојсиње и Град Сталаћ, и ова насеља представљају примарна сеоска насеља. За ова насеља је најбитније да буду добро саобраћајно повезана са околним насељима која их опслужују.
Претходна анализа показује да се функционални односи Ћићевца са простором у његовом непосредном и ширем окружењу остварују са различитим интензитетом и да се највећим делом исцрпљују на територији општине Ћићевац. Утицај на суседне општине је релативно слаб, што је делом последица широког руралног окружења које чине сеоска насеља у  општини Ћићевац, али и преплитања утицаја осталих градова у ширим регионалним оквирима (Ниш, Крушевац, Параћин).
Напредовање Ћићевца на хијерархијској скали градских центара централне Србије у планском периоду има реалну перспективу, ако се има у виду да развојни потенцијал урбане зоне Ћићевца није ни приближно искоришћен (предности географско - саобраћајног положаја, коридор крупних инфраструктурних система). У овом погледу је важан услов да се близина Крушевца искористи као шанса за учешће у реализацији великих развојних пројеката.

2.3. 
 
ДРУШТВЕНО - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
2.3.1.   

СТАНОВНИШТВО
Према подацима пописа становништва обављених после Другог светског рата (7) број становника у општини Ћићевац је имао лаган пораст у периоду 1948-1961. година (од 11.762 у 1948. до 12.709 у 1961.години), а надаље континуирано опадање (са стагнацијом у периоду 1971-1981. година) до 10.755 становника, колико је утврђено Пописом 2002. године.
У насељима обухваћеним Генералним планом депопулација је почела нешто касније у односу на остала насеља (у Ћићевцу од 1981.године, у Појатама од 1971.године), са нешто блажим интензитетом. Укупан број становника 2002.године (6080) већи је за 9,6% у односу на 1948.годину, али је за 8,4% мањи у поређењу са 1981.годином.
Основни разлог опадања становништва у општини до 1981. године је заостајање у економском развоју, односно исељавање у развијенија подручја. Последњих 20 година депопулацији већим делом доприноси негативан природни прираштај (око 70%).
Промене старосне структуре становништва кретале су се у правцу смањења удела младог (0 - 19 година) и повећања удела старог становништва (60 и више година), што је резултирало променом функционалних контингената од значаја за планирање простора. Ове промене су знатно слабије изражене код становништва Ћићевца и Појата у односу на остала насеља.
И поред заостајања у развоју привреде, економско - социјалне трансформације становништва су биле значајне. Удео пољопривредног у укупном становништву општине се смањио у периоду 1981 - 1991. година са 22,7% на 10,3%. У Ћићевцу су ове промене биле израженије, као последица концентрације непољопривредних делатности, па је удео пољопривредног у укупном становништву опао, у истом периоду, са 14,9% на 4,3%.
Број домаћинстава у општини није пратио динамику опадања укупног становништва, већ се повећавао (осим у периоду 1981 - 1991. година), што је  резултиралао смањењем просечне величине домаћинства, са приближно истим интензитетом на читавом подручју општине. 
Опадање наталитета, миграције и раслојавање вишепородичних заједница су основни разлози смањења просечне величине домаћинства.
Табела 2:
Укупно становништво, 1948 - 2002. године

	
	Расински
округ

	О  п  ш  т  и  н  а    Ћ  и  ћ  е  в  а  ц

	
	
	Укупно
	Насеља обухваћена ГП-ом
	Остала
насеља

	
	
	
	Свега
	Ћићевац
	Појате
	

	       Број становника
	

	1948
	   230.212
	11.762          
	5.549
	4.410
	1.139
	6.213

	1953
	   240.876
	12.366
	5.829
	4.598
	1.231
	6.537

	1961
	   251.575
	12.709
	6.198
	4.952
	1.246
	6.511

	1971
	   265.521
	12.359
	6.318
	5.143
	1.175
	6.041

	1981
	   281.455
	12.568
	6.639
	5.520
	1.119
	5.929

	1991
	   283.108
	11.757
	6.454
	5.398
	1.056
	5.303

	2002
	   259.441
	10.755
	6.080
	5.094
	986
	4.675

	Динамика раста
(индекс)
	

	1953 : 1948
	104,6
	105,1
	105,0
	104,3
	108,1
	105,2

	1961 : 1953
	104,4
	102,8
	106,3
	107,7
	101,2
	99,6

	1971 : 1961
	105,5
	97,2
	101,9
	103,9
	94,3
	92,8

	1981 : 1971
	106,0
	101,7
	105,1
	107,3
	95,2
	98,1

	1991 : 1981
	100,6
	93,5
	97,2
	97,8
	94,4
	89,4

	2002 : 1991
	91,6
	91,5
	94,2
	94,4
	93,4
	88,2

	2002 : 1948
	112,7
	91,4
	109,6
	115,5
	86,6
	75,2


ИЗВОР: Коначни резултати пописа становништва за одговарајуће године
Табела 3:
Функционални контингенти становништва, 1991 - 2002. године
	
	Општина Ћићевац
	Насеља Ћићевац и Појате

	
	Број
	%
	Број
	%

	Предшколска деца (0 - 6 година)
	

	                          1991
	883
	7,5
	521
	8,1

	                          2002
	678
	6,3
	399
	6,6

	Школообавезна деца (7 - 14 година)
	

	                          1991
	1106
	9,4
	646
	10,0

	                          2002
	895
	8,3
	538
	8,8

	Омладина средњошколског узраста
(15 - 19 година)
	

	                          1991
	675
	5,7
	390
	6,0

	                          2002
	644
	6,0
	412
	6,8

	Радни контингент
(мушко 15-64, женско 15-59 година)
	

	                          1991
	6.916
	58,8
	3.800
	58,9

	                          2002
	6.490
	60,3
	3.760
	61,8

	Укупно становништво
	

	                          1991
	11.757
	100,0
	6.454
	100,0

	                          2002
	10.755
	100,0
	6.080
	100,0


Развитак становништва у планском периоду одвијаће се у условима ниског фертилитета и повећања опште стопе смртности, што ће резултирати даљим смањењем броја становника у општини, које ипак не би било велико уколико се елиминише утицај миграционих кретања.
Према прогнози за насеља обухваћена Генералним планом, број становника ће се у планском периоду лагано повећавати, тако да 2025. године износи 6.310, што представља пораст у односу на 2002. годину за 230 становника, односно око 10 становника у просеку годишње.
Табела 4:
Укупно становништво и функционални контингенти, 2002 - 2025. године
	
	     2002.
	  2025.

	Укупно становништво
	6.080
	6.310

	    Предшколска деца (0-5 година)
	342
	330

	    Школообавезна деца (6-14 година)
	605
	682

	    Омладина средњошколског узраста
    (15-19 година)
	
412
	
353

	    Радни контингент (мушко, 15-64;
    женско, 15-59 година) 
	
3.760
	
3.715


1 2002. године 0 - 6 година;  2025. године  0 - 5 година
2 2002. године 7 - 14 година; 2025. године 6 - 14 година
На основу претпоставке да ће општа стопа фертилитета и морталитет према старости остати као у периоду 2000 - 2001. година, функционални контингенти становништва би се формирали како је приказано у табели 3.
Очекује се да ће економско - социјални процеси утицати на даље смањење просечне величине домаћинства у насељима Ћићевац и Појате, тако да 2025. године достигне 2,9 чланова  по домаћинству. Рачунајући са овом претпоставком и прогнозираним бројем становника, укупан број домаћинстава би се повећао са 2.006 у 2002. години на око 2.176  у 2025. години.
2.3.2.   
ПРИВРЕДА
Заостајање у нивоу привредне развијености у односу на просек централне Србије је основна карактеристика општине Ћићевац, што је у првом реду последица недовољног инвестирања седамдесетих и осамдесетих година претходног века. Последњих година претходног и у првој години овог века, разлика у нивоу народног дохотка по становнику је осетно смањена (на 85-95% просека централне Србије), што је највећим делом последица повећаног значаја пољопривреде у структури укупне вредности народног дохотка. Остали показатељи нивоа економске развијености (запосленост, промет у трговини на мало и др), такође, показују заостајање у наведеној релацији.
У структури привреде, индустрија је током већег дела послератног периода имала доминантно место. Удео неаграрних делатности се стално кретао изнад 70% вредности народног дохотка, али се ипак није битно променила позиција општине у погледу односа  нивоа  развијености  према  просеку ширих подручја.
Недовољан привредни развој је у извесној мери компензиран коришћењем погодности повољног географско - саобраћајног положаја у односу на развијене градске центре, нарочито у области запошљавања, школства и здравства, па је животни стандард становништва формиран близу просека ширих подручја.
Привредни и укупни развој у почетним годинама планског периода суочен је са ограничењима која проистичу из:
1)
неповољних економско - социјалних услова у којима се налази читава земља због дугогодишње изолације и привредне кризе;
2)
тешкоћа које проистичу из процеса привредне и укупне транзиције друштва (пад привредних активности, незапосленост, слабо коришћење капацитета због суженог тржишта  и неконкурентности, технолошка заосталост, пад животног стандарда);
3) 
неповољних тенденција демографског развитка као последице исељавања и негативног природног прираштаја (пад фертилитета испод нивоа потребног за просту репродукцију становништва, смањење броја становника и др).
Табела 5:
Показатељи нивоа привредне развијености  1962 - 2002. год.

	
	Централна Србија
	Расински  округ
	Општина Ћићевац 

	 Учешће у народном дохотку (у %)
	

	                           1962
	100,0
	3,0
	0,23

	                           1980
	100,0
	4,6
	0,17

	                           1990
	100,0
	4,7
	0,15

	                           2001
	100,0
	4,7
	0,20

	Учешће у укупном становништву (у %)
	

	                           1962
	100,0
	5,2
	0,26

	                           1980
	100,0
	5,0
	0,20

	                           1990
	100,0
	4.9
	0,20

	                           2001
	100,0
	4,7
	0,19

	Ниво народног дохотка по становнику
	

	                           1962
	100,0
	57,7
	90,6

	                           1980
	100,0
	93,7
	76,6

	                           1990
	100,0
	95,6
	73,6

	                           2001
	100,0
	99,3
	95,0

	Ниво запослености (број запослених 
на 1.000 становника)
	

	                           1963
	161
	104
	118

	                           1981
	260
	218
	199

	                           1991
	289
	279
	254

	                           2002
	248
	225
	228


На основу анализе досадашњег развоја и достигнутог нивоа друштвено - економске развијености (становништво, привреда, јавне службе, инфраструктура), може се закључити да подручје општине Ћићевац поседује потенцијале на којима ће се темељити развој у планском периоду (2003 - 2025.  године).
Најважније претпоставке развоја су:
1)
повољни агроеколошки услови и квалитетан фонд пољопривредног земљишта (7.952 ха) за развој пољопривреде (нарочито ратарства, воћарства и сточарства); 
2)
изграђени индустријски капацитети (дрвна индустрија, индустрија гуме, прехрамбена и др) који, по савладавању транзицијске кризе, могу постати моторна снага укупног привредног развоја;
3)
формирана мрежа објеката јавних служби која ће, уз одређена улагања у модернизацију, бити значајан чинилац пораста квалитета живота становништва;
4) повољан и географско - саобраћајни положај који у регионалним оквирима има несумњиве компаративне предности и рентни потенцијал.
У погледу динамике привредног раста у планском периоду испитиване су две варијанте: нижа, са просечном годишњом стопом раста народног дохотка од 4,4% и виша, са просечном годишњом стопом раста народног дохотка од 6,2%. У условима привредног раста према нижој варијанти, укупна вредност народног дохотка би се повећала за 2,79 пута, док би се, са просечном стопом привредног раста од 6,2% она повећала за 4,25 пута. За елиминисање утврђене разлике (2001. године) у нивоу народног дохотка по становнику у односу на централну Србију, потребно је да привредни раст у општини Ћићевац буде за око 10% бржи.
Ћићевац спада у ред мањих општинских центара у Србији. Према демографској величини Ћићевац је, ипак, већи од два општинска центра у Расинском округу. У односу на Варварин, који је по величини последњи у округу, Ћићевац има 2,3 пута више становништва, а у односу на Брус 9,5%. Истовремено је 11,3 пута мањи од Крушевца, који је највећи град у Расинском округу. У Ћићевцу је настањено 47,4% становништва општине (2002. године), што је више у односу на одговарајуће податке за општине Крушевац (43,7%) и Трстеник (35,0%). Структура осталих насеља у општини према величини, ипак, не показује велику уситњеност (свега једно насеље има мање од 100 становника), што је значајно са гледишта рационалности свих видова улагања, односно коришћења локалних природних фактора развоја. У овом погледу се нарочито истиче насеље Сталаћ, не само због концентрације становништва, већ и због повољног саобраћајног положаја (чвориште железничких пруга). Стога, поред Ћићевца као општинског центра, треба стимулисати развој и овог (секундарног значаја за општински ниво), како би се на ширем простору општине задржала минимална (критична) маса становништва, која би могла представљати демографску компоненту привредног развоја. Овај концепт просторног развоја делимично је примењен у претходном периоду. 
Полазећи од наведених чињеница, у функционалном профилу Ћићевца треба нагласити привредну функцију, укључујући терцијарне делатности привредног карактера које прате концентрацију становништва, односно место и улогу Ћићевца у мрежи  насеља општине Ћићевац и на најповољнији начин валоризују погодности географско - саобраћајног положаја. 
2.3.3.  
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Мрежа објеката јавних служби у Ћићевцу се формирала током дужег временског периода после Другог светског рата.
Анализом мреже установа за предшколско, основно и средње образовање утврђено је да капацитети простора (земљиште, објекти) одговарају садашњим и будућим потребама које су утврђене на основу очекиваног броја корисника ових установа.
Примарна здравствена заштита становништва организована је преко Дома здравља, који у погледу  просторних услова, кадровске опремљености и заступљених области примарне здравствене заштите, испуњава услове за пружање услуга становништву до 15.000 становника.
За коришћење услуга секундарне здравствене заштите (болничке услуге, клиничке и др), становништво општине Ћићевац  је упућено на одговарајуће здравствене установе у већим градовима, у првом реду у Крушевцу. 
Разним видовима социјалне заштите у 2001. години је било обухваћено 353 лица, односно 3,3% укупног становништва општине  Ћићевац, претежно пунолетних (264).
Према постојећем и очекиваном броју старих лица, потребно је изградити један објекат за смештај старих особа, капацитета око 140 места.        
Културне активности се највећим делом одвијају у организацији Дома културе који располаже функционалним објектом, са биоскопском салом и библиотеком солидног књижног фонда. Може се констатовати да  су у претходном периоду  на одговарајући начин афирмисане локалне етнокултурне вредности, на чему и у планском периоду треба радити, што би допринело  афирмацији на културној сцени региона и шире.                  
У области физичке културе највећи део активности одвија се у оквиру школа, односно у редовној школској настави.
У делу такмичарских спортова највише се афирмисао фудбал, мада постоје услови за развој и других спортова. 
Развој такмичарских спортова у планском периоду зависиће од економских могућности које су скромне. Међутим, са гледишта укупног учинка и утицаја физичке културе на квалитет живота, већи значај има улагање у стварање услова за масовне спортско - рекреативне активности.
2.3.3.1.  
Образовање
Предшколско васпитање и образовање деце одвија се у дечјем вртићу у Ћићевцу. Објекат је адаптиран 1980. године и има површину од 322м², док је површина комплекса 2.185м².                    
У школској 2002/2003. години ова установа има 140 деце, од којих 33 са дужином боравка до 5 часова и 107 са дужином боравка 9-11 часова.                   
Предшколска одељења постоје у оквиру основних школа и у пет села ове општине, међу којима су Сталаћ (20 деце), Град Сталаћ (15), Плочник (12), Појате (20) и Лучина (21).  
Мрежа школских објеката формирана је тако да буде у функцији броја школообавезне деце (7-14 година), просторног размештаја насеља и њихове саобраћајне повезаности. Према попису 2002. године, број  школообавезне деце износио је око 900.                  
На територији општине Ћићевац постоје 2 осморазредне школе у насељима Ћићевац и Сталаћ.                   
Основна школа "Доситеј Обрадовић" у Ћићевцу изграђена је 1977. године. У школској 2002/2003. години у овој школи наставу похађа 567 ученика, распоређених у 20 одељења, са радом у 2 смене.
Школа има 60 запослених, док је  број просветних радника 44.
                   Школа има своја четвороразредна одељења у насељима Појате (49 ученика), Плочник (23 ученика) и Лучина (40 ученика). Ови ученици своје школовање настављају у матичној школи у Ћићевцу.
                    Школа захвата комплекс од 1,5 ха, док објекат има површину од 2.500м². Школа користи фискултурну салу Спортске хале у Ћићевцу, чија је површина 2.300 м². Површина објекта по ученику износи 4,41м² , а комплекса 26,5 м².
       Основна школа ''Мирко Томић'' у Сталаћу у школској 2002/2003. години броји укупно 244 ученика, распоређених у 14 одељења, а настава се одвија само у једној смени.
                   Број запослених у овој школи износи 32, од чега 22 просветна радника.
                   Ова школа, такође има своја четвороразредна одељења у насељима Град Сталаћ (31 ученик), Мрзеница (7 ученика), Трубарево (2 ученика), док у насељу Браљина постоји објекат који је тренутно затворен. Ученици из ових села своје школовање, такође, настављају у матичној школи у Сталаћу.
                   Школа је изграђена 1977. године, и има нето грађевинску  површину од 2000 м², док је површина земљишног комплекса 25 000 м². Површина објекта по ученику износи 8,2 м², а комплекса 102 м².
                   Према својој функционалности  и опремљености, овај објекат не задовољава потребе наставе.
                У Ћићевцу постоји истурено одељење  Економско - трговинске школе ''Вељко Влаховић'' из Крушевца. У школској 2002/2003. години, у овој школи наставу похађа 245 ученика,  распоређених у 8 одељења, са радом у једној смени.
Школа има четири образовна профила: економски техничар, трговац, столар и биротехничар. 
                   Број запослених у  школи износи 25, од чега 23 просветна радника.
                   Нето грађевинска површина школе износи 1.300 м² са школским двориштем од 500м² и спортским игралиштем које заузима 200 м². Површина објекта по ученику је 5,3 м². Поред ученика из Ћићевца, ученици долазе и из околних насеља општине Ћићевац  (Плочник и Сталаћ ) и насеља других општина (Крушевац, Дреновац, Обреж и Варварин).
2.3.3.2. 
Здравствена заштита

Мрежу објеката здравства на територији општине Ћићевац чине Дом здравља у Ћићевцу, здравствена станица у Сталаћу и здравствене амбуланте у насељима: Браљина, Лучина, Мојсиње, Мрзеница, Плочник и Трубарево. 
      Дом здравља у Ћићевцу, поред службе опште медицине има и специјалистичке службе: диспанзер медицине рада, диспанзер за жене, дечји диспанзер, диспанзер стоматолошке заштите и лабораторију. 
                   У 2002. години, према подацима Дома здравља (упитник), обављено је 60.348 прегледа.
                   Број запослених је 78, од чега 12 лекара и 43 медицинска техничара.
                   Објекат је изграђен 1980. године и захвата површину од 800 м², док је површина земљишног комплекса 0,54 ха.
                   Здравствена станица у Сталаћу поред службе опште медицине има и лабораторију, зубну амбуланту и патронажну службу.
2.3.3.3.  
Социјална заштита
Пружање различитих видова социјалне заштите одвија се у Центру за социјални рад, који покрива територије општина Ћићевац и Варварин. У центру је запослено 15 радника, организованих у 2 екипе: екипа за заштиту деце и омладине и екипа за заштиту одраслих и остарелих лица.
                   Рад ове установе одвија се у  делу зграде Завода за здравствено осигурање - огранак Ћићевац (54 м² нето површине).
2.3.3.4.  
Култура

Носилац културних активности у Ћићевцу је Центар за културу, са објектом  који је изграђен 1972. године и захвата површину од  806м².
                   У згради Центра за културу налази се библиотека површине 50 м² која поседује 25.000 књига. Према подацима, ова библиотека је 2002. године имала 419 корисника.
                   Биоскопска сала се такође налази у оквиру Центра за културу са капацитетом од 350 седишта. Функционалност ове сале је задовољавајућа. У 2002. години одржано је 137 пројекција, а број посетилаца износио је 5.390. Ова сала се такође користи и за одржавање позоришних представа, школских приредби и сличних представа.
                   У Центру за културу, преко целе године су присутне различите изложбене поставке: изложбе слика познатих академских сликара, изложбе цвећа, домаће радиности, старина и др.
                   Скоро сва села ове општине имају дом културе, а у Сталаћу постоји  и библиотека.
                   У Ћићевцу постоји КУД ''Моравац'' које има наступе како на територији општине, тако и широм земље.
                   Током године на територији ове општине одржава се неколико манифестација које су такмичарског и културног карактера са циљем очувања обичаја и традиције народа овог подручја.
                   Једна од њих је сценско музичка манифестација ''Морава нас вода одранила'' која се одржава у Град Сталаћу у трајању од 2 дана, са извођењем позоришне представе, гостовањем песника, музичара и неког КУД-а.
                   Друга значајна манифестација је уметнички сабор ''Под крилима Архангела'' у Сталаћу, у трајању од 4 дана са садржајем: вече духовне музике, вече родољубиве поезије, позоришна представа и наступ КУД-а ''Моравац''.
2.3.3.5.
Физичка култура

Спортске активности у Ћићевцу се углавном одвијају у оквиру школа, односно школске наставе.
                    На подручју општине Ћићевац постоје 3 фудбалска клуба: ФК ''Слога'' у Ћићевцу, ФК '' Сталаћ'' у Сталаћу и ФК '' Омладинац'' у Појатама.
                    Мрежу спортских објеката у Ћићевцу чине:
            - 
спортска хала површине 2.300 м² у склопу основне школе ''Доситеј Обрадовић'' са 3 игралишта за мале спортове,
· фискултурна сала у оквиру објекта Средње школе и игралиште за рукомет у дворишту школе,
· тениско игралиште,
· фудбалско игралиште ФК ''Слога'',
· отворени базен.
У насељима Сталаћ, Појате и Лучина, такође постоје фудбалска игралишта.
2.3.4.
 
СТАМБЕНИ ФОНД
На основу првих резултата Пописа 2002. године може се закључити да на подручју општине и у насељима Ћићевац и Појате постоји значајан вишак станова у односу на број домаћинстава. Наведени разултати Пописа, међутим, обухватају и станове за одмор и рекреацију, као и оне који не одговарају дефиницији стана. Такође се не располаже подацима о опремљености станова инсталацијама и помоћним просторијама. Стога су подаци за 1991. годину погоднији за оцену стања и као база за планирање потреба. У оцени стања може се закључити да је у Ћићевцу и Појатама 1991. године постојао вишак станова (13,9%) у односу на број домаћинстава. Опремљеност станова инсталацијама је повољна, када је реч о електричним инсталацијама (99,5%), док је опремљеност водоводом и канализацијом нешто слабија (77,9%). Стање у погледу опремљености помоћним просторијама може се оценити незадовољавајућим (65,7% са купатилом, 57,3% са нужником).
Табела 6:
Показатељи стандарда становања, 1991. године
	
	Г о д и н а
	Пораст - пад

	
	1991.
	2002.
	Апсолутни
1991-2002.
	Индекс
1991+100,0

	Број  станова
    Општина Ћићевац
	3.991
	4.024
	33
	100,8

	    Насеље Ћићевац
	1.881
	1.925
	44
	102,3

	    Насеље Појате
	355
	336
	- 19
	94,6

	Број становника на 1 стан
	
	
	
	

	    Општина Ћићевац
	2,88
	2,67
	- 0,21
	92,7

	    Насеље Ћићевац
	2,82
	2,64
	- 0,18
	93,6

	    Насеље Појате
	2,86
	2,96
	0,10
	103,5

	Број станова на једно домаћинство
	
	
	
	

	     Општина Ћићевац
	1,20
	1,16
	- 0,04
	96,7

	     Насеље Ћићевац
	1,21
	1,13
	- 0,08
	93,4

	     Насеље Појате
	0,82
	1,09
	0,27
	132,9


ИЗВОР: Билтен број 422, СЗС - РЗС, Београд 2002. за 2002.годину - први  резултати пописа
Стамбене потребе у планском периоду израчунате су на основу претпоставке о порасту стамбене површине по становнику са 24,20 м2  у 2002. години на 30,00 м2 2025. године. Рачунајући са планираним порастом броја становника, укупна стамбена површина ће се повећати у планском периоду за око 42,2 хиљаде м2, од чега око 35,3 хиљаде м2 за покриће квантитативног мањка у односу на норматив и 6,9 хиљада м2 за потребе планираног пораста становништва.
2.4.

ПРОСТОРНИ И УРБАНИ РАЗВОЈ
Просторна организација подручја Генералног плана резултат је континуираног ширења Ћићевца, како путем планских, тако и путем спонтаних градитељских активности.
Становништво општине Ћићевац је просторно груписано у 10 насеља.
Једино насеље градског типа је општински центар Ћићевац, док су сва остала насеља сеоског типа: насеља Сталаћ и Појате су више урбанизована, мање урбанизована насеља су Град Сталаћ, Плочник и  Мрзеница, Лучина је насеље које је на прагу урбаности, рурална насеља су Браљина, Мојсиње и Трубарево.
Насеље Појате које има статус више урбанизованог насеља представља приградско насеље. Овакав статус насеље има због своје близине општинском центру, јер је велики број људи који живе у Појатама, док им је место рада у Ћићевцу. Осим тога, Појате имају своју индустријску зону, тако да је одређен број становника запослен у овим предузећима. Резултат свега тога је мали проценат пољопривредно активног становништва у укупном становништву.
Сталаћ је такође више урбанизовано насеље и субопштински центар. Ово насеље је значајан железнички чвор, па је велики број мештана запослен на железници. У Сталаћу  постоји и индустрија грађевинског материјала, па све ово указује на низак проценат пољопривредног активног становништва. Насеља која су у непосредној близини Сталаћа су се под његовим утицајем социо-економски трансформисала и имају статус мање урбанизованих насеља. То су Град Сталаћ и Мрзеница.
Насеља Браљина, Мојсиње и Трубарево имају најнижи степен урбанаизације, односно, то су рурална насеља која су на већој удаљености од општинског и субопштинског центра, па се утицаји ових центара овде слабије осећају, те ова насеља нису успела да се трансформишу у виши степен урбанизације. Томе треба додати и чињеницу да се ова насеља не налазе на неком важнијем путу, односно слабије су инфраструктурно повезана са центрима развоја, што такође успорава процес ширења урбанизације.
Пренаменом неких простора у складу са могућим преструктуирањем појединих сектора производње и применом адекватних мера заштите окружења уз значајна улагања на инфраструктурном опремању простора, подручје Генералног плана може се успешно функционално и организационо повезати у једну урбану целину.
 2.4.1.    
ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ 
 2.4.1.1. 
Саобраћај
Кроз подручје Генералног плана Ћићевца, пролази мултимодални саобраћајни Коридор 10, који обухвата аутопут Е-75, железничку пругу Е-85 и магистралне инфраструктурне системе. 
Кроз подручје Ћићевца пролази и европски пут Е-761, односно државни пут I реда М-5.
Општину Ћићевац пресецају и државни путеви II реда Р-214 и Р-220.
Најоптерећеније улице су у центру града, а најоптерећенија је Улица Карађорђева (као део пута М-5), као улазно - излазни правац према аутопуту Е-75 и према Крушевцу.
Развијеност саобраћаја на подручју Генералног плана (који се карактерише бројем возила и степеном моторизације) показује стални раст, па је 2002. године број возила износио 2801, што представља повећање од 18 пута у односу на 1970. годину.
Јавни превоз путника функционише само као део приградског саобраћаја на линијама Ћићевац - Сталаћ, Ћићевац - Варварин  и Ћићевац - Појате.
Аутобуска станица задовољава у погледу опремљености, капацитета и доступности.
Постојећа улична мрежа делимично задовољава само у најужем центру, док је на осталом подручју Генералног плана мрежа постављена хаотично, без дефинисаних профила и без одговарајућих веза са ширим подручјем. Сигнална опрема је недовољна. Семафоризована је само једна раскрсница.
Железничка пруга Е-85 (Београд - Ниш - граница Македоније) пролази кроз средиште Генералног плана и својим положајем омета развој Ћићевца и повезивање насеља друмским саобраћајницама. 
Укрштање друмских саобраћајница и железничке пруге регулисано је у нивоу заштитним рампама.
Железничка станица Ћићевац не задовољава у погледу положаја, капацитета и опремљености.
Основна ограничења у развоју саобраћаја и саобраћајне мреже на подручју Генералног плана Ћићевца јесу следећа:
- положај државног пута I реда М-5 и државног пута II реда Р-220 у најужем језгру насеља,
- положај железничке пруге Београд - Сталаћ – Ниш, која раздваја насеље и отежава комуникацију делова насеља са центром,
- мали профили стамбених улица, који не омогућавају двосмерни саобраћај и изградњу тротоара.
Просторне и географске могућности за развој саобраћаја су изузетно повољне пре свега због положаја саобраћајног Коридора 10, који представља генератор развоја на читавом подручју Србије, па и на простору општине Ћићевац.
Положај будућег аутопута Појате - Крушевац - Чачак, на територији општине Ћићевац, такође ствара могућности за убрзан развој овог подручја. 
2.4.1.2. 
Телефонија
У захвату Генералног плана инсталиране су две телефонске централе и то:

- ЧАТЦ "Ћићевац", која је ранга чворне централе, дигитална - капацитета 2320 телефонских прикључака и

- АТЦ (ИКС) "Појате", која је ранга крајње централе (истурени степен), капацитета 240 телефонских прикључака. 
ЧАТЦ "Ћићевац"је повезана у магистралној равни на коаксијалнии кабл Београд-Крагујевац-Краљево-Крушевац-Појате-Ниш и на оптички кабл Београд-Крагујевац-Краљево-Крушевац-Појате-Ниш.
На локалном нивоу, тј. у локалној равни, остварена је веза чворне централе "Ћићевац" са главном централом (ГАТЦ) "Крушевац" приводом са оптичког кабла  Крушевац - Појате и са привода за Варварин са оптичког кабла Крушевац - Појате.
Густина телефонских претплатника (број телефонских претплатника на 100 становника) показује ниво опремљености подручја телефонским прикључцима и он за подручје ЧАТЦ "Ћићевац" износи 45,54 телефонских прикључака на 100 становника, а за подручје КАТЦ "Појате" износи 24,34 телефонских прикључака на 100 становника, а у захвату Генералног плана износи 42,10 телефонских прикључака на 100 становника. На основу ових података се може констатовати да је опремљеност подручја Генералног плана телефонском мрежом изузетно добра.
Претплатничка мрежа је изведена као кабловска са унутрашњим изводима и изводима на стубу.
2.4.1.3.  
Водоснабдевање
Планиране потребе за водом општине Ћићевац, у актуелној фази развоја до 2025. године треба да буду обезбеђене из расинско-поморавског регионалног система водоснабдевања. Основно извориште овог система је акумулација "Ћелије" на Расини, из које се висококвалитетном водом, тренутно, снабдевају насеља у општинама Крушевац и Александровац, а радови на главном доводном цевоводу за Ћићевац су у току.

У првој фази, до прикључења на расински регионални систем, користиће се капацитети постојећег изворишта подземних вода на десној обали Велике Мораве, као и локални бунари.

Постојећи системи са бунарима, који су сада у функцији, задржаће се, са одговарајућом заштитом, као резервни систем, односно за потребе коришћења техничке воде за пољопривредне, индустријске и друге сврхе.
Око каптажних грађевина за јавне чесме успоставиће се зона непосредне санитарне заштите, као и зона уже санитарне заштите.
2.4.1.4.
Каналисање 
Каналисање отпадних вода планирано је  изградњом новог канализационог система, сепаратног типа, са изградњом пречишћивача за канализацију употребљених вода у северозападном делу подручја општине Ћићевац ван простора Генералног плана, на локацији уз деснообални насип реке Велике Мораве, која је одређена као реципијент.
2.4.1.5.
Пречишћивач
Разрадом у оквиру Генералног плана оцењено је да је најпогоднија локација пречишћивача у северозападном делу подручја општине Ћићевац, ван простора Генералног плана, на локацији Ћићевачки кључ, уз деснообални насип реке Велике Мораве. Препоручљиво је пречишћивач планирати као заједнички објекат за насеља Ћићевац, Доњи Катун и Дреновац.
Локација пречишћивача подразумева посебно уређење комплекса са одговарајућом заштитом и мора бити дефинисана израдом просторног плана општине Ћићевац.
 2.4.1.6. 
Електроенергетика

Трафостаница 110/35(/10)кВ "Ћићевац" задовољаваће потребе потрошача и после планског периода. Иста са два прикључна далекоовода 110кВ, у оквиру 110кВ система Србије има сигурност у снабдевању електричном енергијом.

Трафостаница 35/10кВ "Сталаћ" већ има максималне снаге приближне инсталисаној снази, те се иста може оптерећеивати у ванредним ситуацијама на највише 3,4МВА. Иста је повезана са два 35кВ вода што пружа сигурност у снабдевању.

Положај ТС 35/10кВ у односу на конзум је такав да су поједини изводи 10кВ дуги и преоптерећени, а уз то на почетку извода су недовољног пресека за садашња оптерећења. Мрежа 10кВ, грађена као антенска, не пружа сигурност у снадевању електричном енергијом. Не постоји могућност нових извода 10кВ из постојеће ТС 35/10кВ због њеног оптерећења и опремљености.

Број ТС 10/0,4кВ на подручју Генералног плана није задовољавајући. Градња нових трафостаница се вршила претежно на захтев појединачних потрошача, а на основу тренутних потреба, тако да постојеће локације могу престављати сметњу за даљу планску градњу.

Мрежа 0,4кВ са заменом дрвених стубова бетонским, заменом проводника на појединим деоницама и планским "уметањем" нових ТС 10/0,4кВ између постојећих ТС 10/0,4кВ задовољиће будуће потребе. Интервенције су неопходне на појединим изводима на периферији породичног становања, где су изводи велике дужине.

На основу стања електроенергетских система, набавке, продаје и губитака електричне енергије уочена су следећа ограничења развоја:

- недовољан број извода 10кВ, велика дужина појединих извода са преоптерећењем истих;

- немогућност градње нових извода 10кВ, због оптерећења и опремљености ТС 35/10кВ "Сталаћ";

- мрежа 10кВ грађена претежно као антенска не пружа сигурност у снабдевању;

- недовољан број ТС 10/0,4кВ на простору индивидуалног становања, те су поједини изводи 0,4кВ велике дужине и преоптерећени;

-  планови и програми развоја електроенергетских система на овом простору нису имали ослонац на плановима развоја насеља, већ се развој система одвијао према потребним потрошача;

- неусклађеност инвестиција са потребама развоја дистрибутивног система из предходно наведеног разлога, али и дуговања потрошача и цене електричне енергије.

На подручју Генералног плана створени су предуслови за развој дистрибутивног система присуством ТС 110/35(/10) кВ "Ћићевац", стварање услова за изградњу 10кВ постројења и формирањем најмање два (или више) извода према Ћићевцу.

Изградњом ТС 35/10кВ на простору индустријске зоне у Појатама и њеним повезивањем у 35кВ систем створиће се услови за прихватање нових потрошача на напону 10кВ, а простору између нове ТС 35/10кВ и ТС 35/10кВ "Сталаћ" омогућиће се двострано напајање, чиме се  повећава  сигурност у снабдевању.

Сагледати могућности изградње нових и повећање снаге постојећих ТС 10/0,4кВ ради побољшања снабдевања потрошача.

Осавремењавање система сагледавано од стране службе развоја, огледано је у смањењу губитака у систему. Даљим јачањем службе створиће се услови за отклањање свих или већине ограничења развоја.
III
 

ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
 3.1.
 
ДРУШТВЕНО - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 3.1.1.
СТАНОВНИШТВО
Основни циљеви развитка становништва чијем остварењу треба тежити у планском периоду су:
1) успоравање исељавања становништва и подстицање досељавања са циљем елиминисања негативног миграционог салда, како би се избегло смањење становништва по основу миграционих кретања;
2) умерени раст становништва у седишту општине (насеље Ћићевац) и заустављање опадања становништва у осталим насељима, нарочито у оним која су се афирмисала као секундарни центри развоја, или им такав статус припада према географско-саобраћајном положају у мрежи насеља и функционалној опремљености;
3) подмлађивање старосне структуре становништва односно повећање удела млађих старосних група у укупном становништву, као резултат позитивног утицаја обе компоненте демографског развитка (биодинамике и миграционих кретања).
Остваривање наведених циљева подразумева у  првом реду,  одговарајућа улагања у економско-социјални развој, који ће омогућити пуну запосленост и пораст животног стандарда становништва. С обзиром на идентификоване  проблеме у развитку становништва општине, а у циљу постизања повољнијих ефеката, треба формулисати популациону политику на локалном нивоу која ће обухватити:
1)
фертилитетну политику, са циљем подизања нивоа рађања (проналитетне мере);
2) 
морталитетну политику, са циљем унапређења здравља становништва, односно смањења смртности, нарочито одојчади и младог становништва;
3)
миграторну политику, која обухвата комплекс  економско - социјалних мера у складу са спецефичним условима и економским могућностима општине, које ће дестимулисати исељавање младог и радно способног становништва, а стимулисати останак и евентуално досељавање.
3.1.2.   
ПРИВРЕДА
Дугорочни циљеви развоја општине Ћићевац  проистичу из наслеђеног стања, чија је карактеристика заостајање у развоју и потребе за превазилажењем разлика у нивоу развијености у односу на просек централне Србије и Расинског округа. С друге стране, утврђивање циљева подразумева ослањање на факторе развоја који се реално могу активирати у развојном смислу. На основу ове полазне основе идентификована су два приоритетна циља, која имају општи карактер:
1)
достизање просечног нивоа привредне развијености ширих подручја (централна Србија, Расински округ);
2)
пораст животног стандарда, односно квалитета живота становништва у најширем смислу речи.
Остварење наведених циљева подразумева:
1)
рационално искоришћавање пољопривредног земљишта које ће, са гледишта начина коришћења и примењених техничко - технолоших средстава у обради, бити у функцији савремених захтева тржишта и образаца одрживог развоја, са циљем да се општина Ћићевац  афирмише као значајан произвођач и прерађивач пољопривредних производа; 
2)
смањење стопе незапослености на 3-4%, односно достизање пуне запослености, као једне од основних претпоставки за елиминисање негативног салда пресељавања и подмлађивања старосне структуре становништва;
3)
усклађивање структуре привреде насеља Ћићевац, у погледу технолошких карактеристика и капацитета, са циљевима очувања здраве животне средине и расположивим факторима развоја (становништво, просторни услови, комунални фондови и др);
4)
стварање услова за развој предузетничке иницијативе;
5)
усмеравање инвестиција у изградњу малих производних и услужних капацитета у седишту општине и другим сеоским насељима, која поседују локационе предности за развој насељских функција;
6)
изградњу квалитетне локалне инфраструктуре, као услова за ефикасно и продуктивно коришћење развојних потенцијала које поседује општина; 
7)
подстицање улагања  су радно интензивне делатности са циљем достизања пуне запослености становништва, што је један од основних услова за елиминисање негативног салда миграција, односно демографску ревитализацију овог подручја.
3.1.3.
 
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Развој делатности јавних служби у планском периоду засниваћа се на достигнутом нивоу развијености мреже установа, потребама становништва и економским могућностима. Полазећи од утврђеног стања и прогнозираног развоја наведених чинилаца, дефинишу се следећи циљеви развоја:
1)
правилан размештај објеката по насељима општине Ћићевац, како би  доступност корисницима услуга била што повољнија;
2)
у погледу капацитета и опремљености обезбедити приближно једнаке услове за становништво свих насеља, са стандардом који неће осетније одступати од просека.
Приликом реализације напред наведених циљева треба имати у виду чињеницу да се мрежа установа и функционални капацитети ових делатности најчешће димензионишу у складу са потребама становништва општине у целини, односно да су део укупне мреже установа Републике Србије.
У складу са напред дефинисаним циљевима општег карактера, утврђени су циљеви развоја појединих делатности.

Образовање
1)
Предшколским образовањем обухватити минимум 40% деце узраста 0 - 4 године, односно 100%  деце припремним предшколским програмом;
2)
Основним образовањем обухватити 100% деце узраста 6 - 14 година;
3)
Настојати да се у акту о мрежи средњих школа Републике Србије задржи постојеће истурено одељење у Ћићевцу Економско - трговинске школе "Вељко Влаховић" у Крушевцу.

Здравствена заштита
Установе за примарну здравствену заштиту у општини (Дом здравља, здравствене станице, амбуланте) димензионисати, у погледу просторног распореда, капацитета и заступљености области здравствене заштите, према очекиваним демографским променама, разуђености мреже насеља и саобраћајним условима.
За секундарну здравствену заштиту која обухвата болничко лечење, дијагностичко - терапијске и специјалистичко - консултантску област, становништво ће и у планском периоду бити упућено на коришћење услуга здравствених центара у већим градовима, у првом реду у Крушевцу.

Култура
У области културе треба тежити:
1)
масовности и разноврсности културних збивања;
2)
селектирању културних програма који се буџетски финансирају према критеријуму који фаворизује изворне етнокултурне вредности, односно очувању и унапређењу постојећих културних манифестација;
3)
заштити и ревитализацији непокретних културних добара.
Физичка култура
Планска решења треба да омогуће остварење следећих циљева развоја физичке културе:
1)
просторне услове за организовани обухват становништва оба пола и различитог старосног узраста разним облицима спортско - рекреативних активности, чији ће носиоци бити школе, предузећа, установе и месне заједнице;
2)
развој квалитетног спорта, нарочито оних спортова који су већ постигли такмичарски ниво и успех.
Социјална заштита
Основни циљ социјалне заштите је збрињавање материјално угрожених, неспособних и остарелих лица, као и васпитно запуштене деце без родитељског старања, различитим облицима социјалне помоћи, од материјалне потпоре, до образовања и васпитања, организовања исхране и смештаја.
3.1.4.

СТАНОВАЊЕ
Основни циљ је пораст стандарда становања, што подразумева:
1)
повећање стамбене површине по становнику (на 30,00 м2);
2)
замену дотрајалих и нестандардних станова, према динамици од око 1% у просеку годишње;
3)
побољшање опремљености станова инсталацијама водовода и канализације (на 90 - 100%) и
4)
побољшање опремљености станова помоћним просторијама (купатило, нужник) изнад 90% укупног броја станова.
3.1.5.
 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Основни циљ уређења простора јесте обезбеђење услова одрживог развоја подручја Генералног плана. Остварење овога циља подразумева реализацију читавог система подциљева међу којима су приоритетни:
-
коришћење специфичности и предности повољног стратешког положаја подручја Генералног плана на осовини развоја Србије и у зони непосредног утицаја мултимодалног инфраструктурног коридора Х,
-
уједначавање услова живота у Ћићевцу и Појатама,
-
уважавање постојеће изграђености,
-
очување пољопривредног земљишта,
-
заштиту шума,
-
утврђивање грађевинских подручја насеља уз ограничење њиховог ширења,
-
саобраћајна и инфраструктурна опремљеност,
-
заштита вода од загађења,
-
стварање повољног окружења за развој предузетништва,
-
обезбеђење простора за лоцирање малих и средњих предузећа,
-
стварање услова за интеграцију различитих међусобно компатибилних садржаја у простору,
-
стварање планског оквира за примену концепта управљања и коришћења грађевинског земљишта на тржишним основама,
-
флексибилност и отвореност за све инвестиције у простору које не угрожавају квалитет живота,
-
континуитет у планирању и др.
3.1.6.    ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ
3.1.6.1. Саобраћај
Основни циљеви даљег развоја саобраћаја у наредном периоду утврђени у Просторном плану Србије јесу следећи:
- 
активније укључивање у европски транспортни систем и испуњење захтева које он поставља,
- 
задовољавајућа спољна повезивања у погледу броја, карактера и квалитета веза,
-
побољшана интерна повезивања између региона, њихових делова и одговарајуће хијерархије центара - у првом реду квалитетних попречних веза, као што су савско - подунавски, средишни и западно - моравски правци,
-
стварање неопходног нивоа саобраћајног повезивања за недовољно развијена подручја - довођење мреже на релативно задовољавајући ниво са циљем пружања што равноправнијих услова за развој,
- 
изградња и модернизација саобраћајница на правцима концентрације саобраћаја (капацитетне везе) - наставак изградње мреже аутопутева и модернизације пруге дуплог колосека (моравски правац),
-
максимално вођење рачуна о природним факторима значајним за развој појединих грана саобраћаја (водни токови, положај, рељеф, извори енергије и др),
- 
стварање одговарајућих саобраћајних услова за развој и коришћење подручја са створеним и потенцијалним вредностима (привредни, туристички и др).
Као посебни циљеви развоја саобраћаја на подручју Ћићевца утврђени су следећи:
- 
обезбеђење циљева који су утврђени плановима вишег реда,
- 
успостављање саобраћајног система који ће обезбедити јединство Генералног плана, ефикасне везе између, као и одговарајуће везе са суседним општинама и окрузима, 
- 
стварање услова који ће обезбедити складан, ефикасан и функционалан развој насеља,
- 
даља модернизација уличне мреже,
- 
развој линија јавних превоза,
-
планирање система саобраћаја који одговара потребама и могућностима друштва и који може бити реализован у планском периоду,
-
планирање мреже саобраћајница, која ће максимално користити и постојећу уличну мрежу, чиме се могу смањити трошкови изградње нових саобраћајница,
- 
обезбеђење одговарајућих површина намењених паркирању,
- 
изградња аутопута на траси Појате - Крушевац - Чачак, ван подручја Ћићевца, са прикључком на мрежу саобраћајница у насељу, 
-
измештање магистралног пута ван језгра Ћићевца, тј. измештање свих транзитних токова, како би се повећала безбедност саобраћаја и смањило загађивање природне средине,
-
модернизација свих укрштаја пруге са друмским саобраћајницама и, где год је то могуће, изградња денивелисаних прелаза,
-
стварање информационе базе која ће омогућити даља истраживања и праћења у области саобраћаја.
3.1.6.2. 
Телефонија
Кључне активности у јавној фиксној телекомуникационој мрежи морају бити  сконцентрисане на убрзани развој и дигитализацију  мреже, развој  приступне мреже одређеног квалитета и задовољење потреба привреде и бизнис корисника.
Појачати развој инфраструктуре транспортне мреже, која треба да омогући задовољење потреба Телекома и других субјеката телекомуникација.
Првенствени циљ у области фиксне телефоније је да у у наредном периоду њена организација (архитектура) треба да се прилагођава најновијим технолошким решењима, тј. технологијама које ће се примењивати у појединим деловима мреже, а то су:
- комутациони системи (чворови): комутација кола и комутација пакета,
- транспортна мрежа: оптички каблови и системи преноса, НГН мултисервисни уређаји итд,
- приступна мрежа: ХДСЛ уређаји, МСАН, оптички и бакарни каблови.
3.1.6.3. 
Електроенергетика
Основни циљ је обезбеђење сигурности снабдевања потрошача квалитетном енергијом. 
Општи циљ је очување коридора и макролокација преносног система Електромрежа Србије.
Посебни циљ је очување коридора и микролокација дистрибутивног система и сагледавање нових. 
Ради остваривања циљева потребно је:
- наслеђена стања електроенергетских система побољшати повећањем безбедности рада и поузданости система,
- изградњу нових делова електроенергетских система ускладити са садашњим потребама потрошача и планским сагледавањем потреба. Укључивањем истих у постојеће системе одговарајућим управљањем и заштитом.
 Праћење стања система, техничко - технолошких, управљачких и заштитних иновација из области дистрибуције и предлагање решења за реализацију у циљу поузданости рада. 
3.1.6.4. 
Гасоводна мрежа
Основни енергетски циљ произилази из обавезе енергетских субјеката да обезбеде сигурност и редовност снабдевања привреде и грађана одговарајућим енергентима и да подстичу усклађивање рада и развоја енергетских производних система са потребама сектора потрошње енергије.
Коришћењем природног гаса као енергента у индустрији и у широкој потрошњи са циљем да се смањи потрошња електричне енергије за потребе грејања, припреме топле воде и кување, би се ослободили одређени инсталисани капацитети у електропостројењима за потребе нових потрошача. 
Веће коришћење природног гаса у свим секторима доприноси и смањењу аерозагађења. 
Коришћење других видова енергије, тј. алтернативних енергетских извора (геотермалне воде, сунце, ветар), у наредном периоду треба да добије на значају.
IV   
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Правилима уређења простора дефинише се:
1.

Концепција уређења простора,
2.

Основна намена простора,
3.

Намена површина које су претежно планиране у грађевинском реону,
4.

Биланс површина,
5.

Правци, коридори и капацитети саобраћајне и комуналне инфраструктуре,
6.

Заштита непокретних културних добара и амбијенталних целина,
7.

Утицај планских решења на животну средину.
4.1.
  
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Основни концепт уређења и организације простора подручја Генералног плана заснива се на: 
1) 
уједначавању нивоа урбанизације и уређења укупног подруја обухваћеног планом;
2)
ограничењу ширења грађевинског реона на просторе пољопривредног земљишта високог бонитета;
3)
обезбеђењу просторног оквира за подстицај приватне иницијативе и смештај малих и средњих предузећа;
4)
подизању нивоа квалитета живота и рада на укупном подручју плана адекватним опремањем грађевинског реона, реконструкцојом и санацијом грађевинског фонда и релативизирањем изражених конфликата у коришћењу простора;
5)
минимизирању негативних утицаја и максимизирању позитивних ефеката постојећих активности у простору;
6)
уважавању позитивних токова претходних планских активности.
Концепт уређења простора подразумева организацију простора у оквиру пет просторних зона и блокова у оквиру зона.
4.1.1.
ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ
У односу на просторно-функционалне и природно-еколошке параметре подручја, укупно подручје у границама Генералног плана дефинише пет просторних зона и то: просторна зона А која обухвата подручје између Јовановачке реке, Кочанског потока и железничке пруге, а на коме се налази највећи део насеља Ћићевац, просторна зона Б која обухвата подручје јужно од Кочанског потока, на коме се налази мањи део насеља Ћићевац, просторна зона В која обухвата подручје северно од Јовановачке реке, а на коме се налази насеље Појате и коридор аутопута Е-75, просторна зона Г која обухвата подручје између железничке пруге и аутопута Е-761, као и подручја која належу на наведени аутопут и просторна зона Д која обухвата подручје између аутопута Е-761 и Велике Мораве, а уз пут за Варварин.
4.1.2.

УРБАНИСТИЧКИ БЛОКОВИ    
У оквиру просторних зона дефинисани су блокови, као минималне просторно-урбанистичке целине, са релативно уједначеним урбанистичко-архитектонским и функционалним карактеристикама.
4.2.
ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА
На основу анализе стања коришћења и изградње подручја Генералног плана, а у сагласности са еколошком подобношћу истог и имајући у виду евидентиране потребе за простором, као и концепт оптималне организације простора, у оквирима утврђених критеријума и норматива утврђују се основне намене простора за:
1. Грађевинско земљиште (грађевински реон) и
2. Остало земљиште.
4.2.1.  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  (грађевински реон)
Грађевинско земљиште простора подручја Генералног плана чине а) јавно грађевинско земљиште и б) остало грађевинско земљиште.
а) Јавно грађевинско земљиште представља оно грађевинско земљиште на коме су изграђени јавни објекти од општег интереса (у складу са прописима о експропријацији) и јавне површине, а које је у државној својини и сво оно земљиште које је овим Генералним планом намењено за изградњу јавних објеката од општег интереса и за јавне површине, а које је у државној својини: јавне службе (образовање, здравство, социјална заштита, култура, физичка култура), комуналне делатности, зеленило, посебне намене, коридори и објекти саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре.
б) Остало грађевинско земљиште представља оно земљиште у оквиру грађевинског реона, које није планирано за јавно грађевинско земљиште. То су простори намењени за: становање, производњу и складирање, комерцијалне и услужне функције, туризам и угоститељство и др.
4.2.2. 
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 
Остало земљиште обухвата:
а) 
шумско земљиште,
б)
пољопривредно земљиште и
в)

водно земљиште.
а)

Шуме и шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште на подручју Генералног плана осим заштитне, климатске, хигијенско - здравствене функције, представља и зону пасивне рекреације са  стазама и пикник - ливадама.
Задржавају се сви до 2009. године изграђени стамбени објекти у оквиру шумског земљишта.
б)

Пољопривредно земљиште
На подручју Генералног плана у складу са еколошким бонитетом простора за привредну производњу, утврђени су простори погодни за:
-
оранице и баште и
-
воћњаке и винограде.
На пољопривредном земљишту могуће је извођење свих радова који доприносе повећању његовог бонитета и продуктивности уз поштовање еколошких ограничења, а то су: хидротехничке мелиорације, уређење атарских путева, вођење магистралне инфраструктуре, изградња сточарских фарми, рибњака, економских зграда и зграда за смештај механизације до 1.000 м2, а у складу са санитарним стандардима.
Не планира се нова изградња стамбених или производних објеката ван зона утврђених овим планом, али се задржавају сви до 2009. године изграђени стамбени објекти на пољопривредном земљишту.
в)

Водно земљиште
Водно земљиште обухвата: водотокове са регулацијом, канале, одбамбени насип и "језеро".
У регулационом појасу река и потока није дозвољена никаква изградња, осим оне која је у функцији водотокова.
Простор водотокова који се регулише планиран је као уређени простор за шетњу, одмор и рекреацију.
4.3.



НАМЕНА ПОВРШИНА КОЈЕ СУ ПРЕТЕЖНО


ПЛАНИРАНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ  РЕОНУ
Према израженим потребама за простором и делатностима које ће се обављати на подручју Генералног плана, простор у грађевинском реону се намењује за:
1.
становање,
2.
производњу, сервисе и складишта,
3.
централне функције,
4.
јавне службе,
5.
комуналне делатности,
6.
спорт и рекреацију,
7.
зеленило,
8.
туризам и угоститељство,
9.
саобраћај и
10.
регулисање и уређење водотокова.
4.3.1.
 ЗОНЕ СТАНОВАЊА
За потребе очекиваног прираштаја становника и реконструкцију дотрајалог стамбеног фонда нови простори за становање обезбеђују се у оквиру расположивог простора у постојећим стамбеним зонама повећањем густине становања и на новим просторима као резултат потребе комплетирања урбанистичке целине или формирања нове целине на подручјима већ начетим стамбеном изградњом.
Становање се организује по типу као:
1.
 породично,
2.
 вишепородично и
3.
 мешовито становање.
1.
 Породично становање густине до 50 ст/ха ће бити заступљено у насељу Појате и већем делу насеља Ћићевац.
Према садржају појављује се као:
-
становање са пословним простором,
-
становање са делатностима.
2. Вишепородично становање густине становања до 100 ст/ха ће бити заступљено у самом центру Ћићевца.
Према садржају појављује се као:
-
становање са централним функцијама,
-
становање са пословним простором.
3.
 Мешовито становање подразумева комбинацију прва два типа становања, а развијаће се углавном у оквиру реконструкције центра Ћићевца, као прелазна фаза од породичног ка вишепородичном становању.
Према садржају појављује се као:
-
становање са пословним простором,
-
становање са делатностима.
Становање са централним функцијама биће заступљено у зони градског центра Ћићевца и у зони центра Појата. Код овог вида становања објекти централних, пословних и јавних функција граде се у комбинацији са становањем.
Становање са пословним простором биће заступљено у широј зони центра Ћићевца и у оквиру ширег подручја насељског центра насеља Појате.
Становање са делатностима биће заступљено у периферним зонама Ћићевца и насеља Појате. Становање се у овом виду може комбиновати само са оним делатностима које не угрожавају животну средину буком, вибрацијама, гасовима, отпадним водама и другим штетним дејствима.
Уколико се становање комбинује са делатностима у оквиру центра Ћићевца, пре сваког одобрења за градњу, потребно је урадити анализу утицаја делатности на окружење.
4.3.2.
 
РАДНЕ ЗОНЕ
Развој Ћићевца у планираном периоду у значајној мери биће усмерен ка привлачењу нових инвестиција, а тиме и ка грађењу нових привредних капацитета.
Стратешко опредељење развоја је отварање нових радних зона за производне, складишне и сервисне функције.
За ове намене осим осавремењавања постојећих комплекса, планирано је употпуњавање зоне "Север" уз аутопут Е-75 (пре свега, ка Појатама) и развој радне зоне "Запад" уз пут за Варварин.
Ове зоне имају све погодности за планиране функције, што је већ и потврђено започетим инвестицијама на оба простора и израженим интересовањем инвеститора за даља улагања. У радним зонама ће се обезбеђивати локације за мала и средња предузећа.
У оквиру свих постојећих радних зона планирају се мање или више значајна проширења комплекса за смештај компатибилних функција или за изградњу додатних погона, који би заокружили већ започет процес производње.
Сви постојећи комплекси за производњу задржавају се уколико нису у сукобу са окружењем, уз услов увођења мера заштите окружења од загађења било које врсте.
Утврђује се и радна зона на простору уз аутопут Е-761, која ће прецизно бити разрађена плановима нижег реда.
4.3.3.   
ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ
За централне функције планирани су простори на више локалитета.
Центар Ћићевца развијаће се и даље у оквиру традиционално формираног простора. Присутно мешање функција становања и пословања полако ће уступати место трговинским, угоститељским, културно-забавним и административним функцијама општинског центра.
Зона централних садржаја формираће се у центру Појата, као пунктуална, на простору на коме је већ формиран нуклеус овог центра. Ово ће бити зона са садржајем који се може комбиновати са становањем.
Објекти трговине и угоститељства градили би се и као специјализовани центри посебно у зонама лако приступачним са коридора аутопута Е-75 Београд – Ниш и Е-761 Појате – Чачак.
4.3.4.

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
4.3.4.1. 
Образовање
У складу са очекиваном променом броја становника, функционисање образовања могуће је и у постојећем грађевинском фонду објеката образовања. Међутим, за рад у једној смени, организовањем кабинетске наставе, планира се изградња нове осморазредне основне школе у Ћићевцу, као и да би се задовољили нормативи по детету за предшколско образовање и истовремено омогућио равномеран распоред по насељима, предвиђа се изградња дечјих вртића у Ћићевцу и Појатама.
4.3.4.2.  Социјална заштита
У оквиру бриге о старима, а за очекивани број потенцијалних корисника, планирана је изградња дома за старе са 140 постеља, помоћ и нега у кући, исхрана, дневни боравак.
4.3.4.3.  Здравство
За очекивани виши стандард здравствене заштите становника рачуна се са већим учешћем приватног сектора у обављању делатности здравствене заштите.
Не планира се проширење постојеће мреже здравствених установа, осим реконструкције постојећег објекта, чији је циљ побољшање смештајних услова и доградње постојећег Дома здравља, чији је циљ проширење капацитета.
4.3.4.4.  Култура и физичка култура
Дом културе у Ћићевцу, са салом користиће се за биоскопске, позоришне представе и културне манифестације различитих видова.
4.3.4.5.  Локална управа
Институције локалне управе користе постојеће просторе у централној зони Ћићевца и месне канцеларије у Појатама.
4.3.5.    КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ
4.3.5.1.  Гробља
За насеље Ћићевац сахрањивање ће се обављати на постојећем гробљу, за које се предвиђа проширење и даље уређење.
За насеље Појате за сахрањивање се опредељује проширени локалитет гробља северно од аутопута Е-75.
4.3.5.2.  Постројење за пречишћавање отпадних вода
Утврђује се локалитет за постројење за пречишћавање отпадних вода у северозападном делу подручја општине Ћићевац, ван простора Генералног плана, на локалитету звaном Ћићевачки кључ, уз деснообални насип реке Велике Мораве. Локација пречишћивача мора бити дефинисана Просторним планом општине Ћићевац.
4.3.5.3.  Сточна пијаца
Планирано је проширење простора за сточну пијацу. Локалитет се налази уз главну саобраћајницу која пролази кроз центар Ћићевца, што је предност за овакав садржај.
4.3.5.4.  Сточна јама
Сточна јама мора бити дефинисана Просторним планом општине Ћићевац.
4.3.5.5.  Одлагање комуналног отпада
Отпад се одлаже на дивљој депонији, која се налази у појасу инудације Велике Мораве. На овој депонији отпад се одлаже без икаквих мера санитарне заштите. Неопходно је што пре предузети активности на изради студијске, урбанистичке и техничке документације за дефинисање депоније на територији општине Ћићевац, док се не реализује регионална санитарна депонија у комбинацији са трансфер-станицама и рециклажним центрима за насеља Ћићевац, Александровац, Варварин, Трстеник, Крушевац, Брус и Врњачку Бању, што је у складу са Националном стратегијом управљања отпадом (Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине, 2003. година).
Депонија, која је у функцији, на катастарској парцели број 4341/3 КО Појате, ван граница Генералног плана, планира се за одлагање отпада за општину Ћићевац до трајног решења овог питања, што треба потврдити Просторним планом општине Ћићевац.
4.3.6.
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Просторни оквир за развој спорта и рекреације планиран је кроз:
1) уређење и проширење постојећих комплекса (фудбалска игралишта у Ћићевцу и Појатама, комплекс базена у Ћићевцу), 
2) изградњу новог спортско - рекреативног центра планира се са изласком на Јовановачку реку, наслоњен на коридор Х, а повезан са њим најкраћом везом преко одморишта уз аутопут Е-75,
3) уређење комплекса око "језера", рукавца Велике Мораве.

Простори за спорт и рекреацију утврђују се и у оквиру нових стамбених комплекса, нових зона за производњу, сервисе и складишта у одговарајућој површини.
На игралиштима у оквиру школских комплекса рекреативна настава одвијаће се у оквиру редовног школског програма и слободних школских активности.
4.3.7.
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Географски положај Ћићевца, кaо и насеља Појате, својим специфичностима проузроковао је постојање три типа фитоценолошких заједница: 
1) подручје Генералног плана које лежи на терену чије се надморске висине крећу до 220 м. То је мезинска шума сладуна Quercetum frainett moesicacus, климатогена заједница за подручје североисточне Србије, где је изражена типична континентална клима, најчешће на малим надморским висинама од 100 м до 500 м. У слоју дрвећа заступљене су врсте: Quereus Praineto, Omercus Ceris, Acer Monspesulanum, Carpinus Orientalis, Fracinus Ornus, Sorbus Tomrinalis, c. Domestica, Acer Оptusatum. У приземном слоју налази се Festuca Vallesiaca, F. Pseudovina, Careх Caruophzllea, Luchnis Coronaria, Galiou Pseudaaristatum, Veronica Officinalis  и др;
2)
насеље Појате око тока Јовановачке реке у сливу реке Велике Мораве, где је заступљена шума лужњака, као природна потенцијална вегетација. Позната је под називом Qverceto-Fraxinetum Serbieum и представља остатке знатних површина лужњака и пољског јасена;
3)
у приобалном  појасу равничарских река Западне и Велике Мораве на најнижим деловима спрудова и депресија заступљена је фитоценолошка заједница бадемасте врбе  Salicetus Triandra. Висина коју достижу стабла је 5 м, доминира Soliх Тriandra, мање Saliх Alba, S. Fragilis, Populus Nigra. Слој приземне флоре је јако сиромашан врстама, покривеност им је знатна 2 до 5%. Заступљени су: Lusimachia Nummularia, Muosotis Palustris, Poligonium Lapotifolium и др. Ова фотоценоза представља грмолику ивичну асоцијацију беле врбе (Saliх Albae).
Када у даљем тексту о зеленим површинама помињемо аутохтоне врсте које треба садити, подразумева се да буду из ове три фитоценолошке базе.
4.3.7.1.
Зелене површине опште намене
4.3.7.1.1. Парк
Под појмом парка обухваћене су зелене површине које се налазе у изграђеном градском ткиву, величине су преко 1,0 ха,  користе се за одмор, шетњу и игру.
У парку је неопходно предвидети високо растиње у једнаком односу лишћарских и четинарских врста, као и групе цветно-декоративног жбуња и остале врсте шибља.
Градски парк омогућава смештај дечјег игралишта, шеталишта, мањих ресторана, отворени амфитеатар и водену површину. Активну рекреацију треба обезбедити само деци и то искључиво на повољним деловима парка. Распоред појединих објеката и зелених површина у градском парку предвидети урбанистичким пројектом.
4.3.7.1.2.
Дрвореди
Дрвореди представљају једну од најзначајнијих категорија јавног зеленила, посебно зеленила опште намене. Њихова важност огледа се, колико у позитивним санитарним ефектима, толико и у естетском уобличавању услова насеља. Прихватајући као важан облик озелењавања, неопходно је да све улице чија је ширина тротоара најмање 2,5м, оплеменити и обогатити дрвећем, углавном дрворедима различитог облика и структуре.
Избору врста приликом подизања дрвореда поклања се изузетна пажња. Бирају се врсте отпорне на тешке услове средине, са густом и разгранатом крошњом, брзог пораста и отпорне према болестима. У нашим условима то су: платан, дивљи кестен, липе, јасен, јавор, млеч и др. Старост садница треба да буде што већа, посебно у случајевима реконструкције дрвореда. Садњу треба обавити тако да се површина земље око стабла остави непокривена (пречник отвора најмање 1,2 м), како би се омогућило нормално проветравање и заливање.
Избор врста за дрвореде подложан је многобројним, у одређеној мери, различитим критеријумима. Према америчким стручњацима треба избегавати следеће врсте дрвећа за дрвореде.
	Врста
	Особине због којих се искључује из дрвореда

	Acer negundo  
	Сматра се коровом међу дрвенастим врстама

	Ulmus punila  
	Слабо дрво

	Aescuhus hippocastanum  
	Лишће подложно болестима, плод меснат и велики

	Catalpa sp.  
	Листови и плод стварају велико ђубре

	Gledistia sp.  
	Домаћин многим инсектима

	Juglanus nizra 
	Мрље

	Prinus sp.
	Подложно болестима и инсектима

	Poppulus sp.
	Подложно болестима, корен напада подземне цеви


Приликом формирања дрвореда треба водити рачуна о простору потребном за нормалан развој крошње, што се постиже одговарајућим размаком међу појединим стаблима. Повољно растојање за уобичајне врсте износи 8-10 м, што је неопходно и за добро проветравање. Неопходно је више пажње посветити улицама које се простиру правцем исток - запад, као и подизању дрвореда на јужним и западним странама осталих улица, не само због заштите пешака од прејаке инсолације, већ и због обезбеђења бољих услова становања.
Код обнове дрвореда важе следећи услови:
- 
дрвореде обнављати врстом дрвећа која доминира у дрвореду, уколико се показала  адекватном у датим условима,
- 
предвидети садњу школованих садница (висина стабла чисто од грана до висине од 2,5 м и прсног пречника  најмање 10 цм).
Код подизања нових садница важе следећи услови:
- 
садњу ускладити са орјентацијом улице,
-
избор врста прилагодити висини зграда,
-
најмање растојање између садница прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и станичним условима,
-
сагледати могућност формирања травних баштица са дрворедима.
Код подизања дрвореда у новим насељима важе следећи услови:
-
приоритет дати вишеродним дрворедима са травним баштицама,
-
најмање растојање између садница је 5 м,
-
предвидети садњу школованих садница.
Дозвољени радови у постојећим дрворедима:
- 
уклањање сувих и болесних стабала,
-
уклањање стабала у случају кад то захтева општи интерес утврђен на основу закона,
- 
садња новог дрвећа,
-
стандардне мере неге стабала.
Потребно опремање дрвореда
-
у централној зони потребно је поставити штитнике око дебла и заштитити садне јаме.
4.3.7.1.3.
Заштитни  појасеви у насељу и око њега
Под заштитним зеленилом подразумевају се ветрозаштитни појасеви, зеленило око посебних загађивача средине и други типови зелених површина, чији је задатак да насеља или њихове делове заштите од негативних утицаја (општег) климе или (претераног) аерозагађења.
Подизање заштитних појасева има и одређен естетски значај. У доба без ветра, ово зеленило може се користити и као шеталиште. У зимском периоду могу да истовремено спрече наношење снега и стварање сметова у појединим деловима.
Сам појас подиже се од аутохтоних врста, нарочито оних које су отпорније према карактеристичним локалним загађивачима, а имају густу и добру развијену крошњу. Уколико је еколошки оправдана, може се користити одређени проценат зимзелених (четинарских) врста - око 30% - како би се обезбедило деловање појаса и током зимског периода.
Заштитни појасеви у самом насељу морају због недостатка простора да буду много ужи. Они се подижу око појединих извора загађења, садњом високог густог зеленила свуда унаоколо.
Специјални појасеви за заштиту од сметова на појединим путевима и дуж пруге подижу се од ужих, али високих редова дрвећа и жбуња, чија маса спречава наношење већих количина снега на саму трасу. Заштитни појасеви подижу се и око специјалних објеката које треба издвојити. То су гробља, трафостанице, депоније. Ширина и карактер ових заштитних појасева зависи од расположивих површина, а сам појас представља део зеленила специјалног карактера. Биљни садржај зависи највише од карактера потребне заштите: ако су претежно естетског карактера појасеви треба да буду од најлепших врста, док они претежно еколошки, треба да буду сачињени од најотпорних врста, у цртежу означени као заштитно зеленило.
4.3.7.2. Зелене површине ограничене намене
4.3.7.2.1.Блоковско зеленило компактног блока 
Овај тип ткива карактерише висок коефицијент изграђености и проценат изграђености на парцели, неуређеност унутрашњих делова блока и недовољна површина под зеленилом. Сваком објекту припада део уличног фронта и део залеђа све до парцеле суседних објеката. У случају да није могуће остварити одговарајуће нормативе за зелене површине на нивоу појединих парцела, приликом регулационе разраде компактних стамбених блокова тежити ка обезбеђењу заједничких озелењених површина у унутрашњости блока за децу и станаре блока као сукорисничке површине. Кров гаража треба озеленити. На 5,5 m2 блока, у детаљној урбанистичкој разради, обавезно је обезбедити 1 m2 неизграђене слободне површине.
4.3.7.2.2.
Зелена површина отвореног градског блока
Отворени блокови се карактеришу слободно постављеним вишеспратним објектима, који су повучени у односу на регулациону линију блока, изграђеним на јединственој заједничкој површини, без парцеле. Слободни простори су уређени као велике блоковске зелене површине, са просторима за игру деце, спорт и рекреацију.
Правила за парцеле и објекте у отвореним градским блоковима
	Проценат озелењених површина на парцели
	30% - 40%

	Дечја игралишта (3-11 год.)
	1 m2/стан (мин. 100-150 m2)


4.3.7.2.3.
Зелене површине породичног становања
Овај тип карактерише низак коефицијент изграђености и проценат изграђености на парцели, уређеност предњих и унутрашњих делова парцеле и довољно зеленила. Квалитетне зелене површине, које се налазе у овом делу, могу да ублаже недостатак јавних зелених површина.
Правила за парцеле и објекте у блоковима са породичним становањем 
	Проценат озелењених површина на парцели
	30% 


4.3.7.2.4. Зелене површине мешовитих блокова
Мешовити блокови су комбинација других типова стамбених блокова, па за њих важе сви параметри, урбанистички показатељи и услови за одговарајуће типове. При изради планова детаљне разраде, као и других докумената, мора се водити рачуна о сложеној морфологији ових блокова, а параметри и услови регулације, прилагођавати сваком појединачном подтипу.
Урбанистички параметри за ниво блока

	Минимални проценат озелењених површина без паркинга,
на парцели до 1 ха
	20%

	Минимални проценат озелењавања површина без паркинга, на парцели од 1 до 5 ха
	25%

	Минимални проценат озелењених површина без паркинга,
на парцели од 5 ха
	30-50%


4.3.7.2.5.
Зелене површине привредних зона
Привредне зоне су веће локације намењене разноврсним привредним активностима у оквиру којих се могу формирати индустријске зоне, производни и грађевински погони, складишта, робно-транспортни центри и друге делатности.
Урбанистички параметри за ниво блока

	Минимални проценат озелењених површина без паркинга,
на парцели до 1 ха
	20%

	Минимални проценат озелењавања површина без паркинга, на парцели од 1 до 5 ха
	25%

	Минимални проценат озелењених површина без паркинга,
на парцели од 5 ха
	30-50%


4.3.7.2.6.
Зелене површине дечјих установа
Дечје установе су објекти организованог боравка, васпитања, образовања и здравствене заштите деце предшколског узраста. Саставни део функције и ликовности објеката је озелењавање комплекса.
При бирању дрвећа и жбуња за дечје вртиће треба најпре имати у виду све основне еколошке и биолошке чиниоце. Осим аутохтоног садног материјала бирају се врсте које могу да поднесу пењање, ломљење и савијање, искључити врсте са трновима, оштрим гранама, ситним плодовима и отровним деловима (нпр. тиса). Просечна слободна површина за игру деце је 15-18 m2/кориснику.
4.3.7.2.7.
Зеленило школа
Основне школе су васпитно - образовне осмогодишње установе које треба да обезбеде потпун обухват младих од 7-14 година, у приближно истим условима наставе и боравка деце. Саставни део функције и ликовности објекта је озелењавање комплекса. Обавезно је планирање широких зелених појасева око самих школских здања, који су осим функције заштите од буке и аерозагађења, осмишљени тако да унутар њих могу да се направе учионице у природи.
Спортски терени, у чијем комплексу зеленило има посебан значај, постављају се тако да буду довољно удаљени од улице. Величина и облик игралишта одређује се урбанистичким пројектом, али је неопходно, поготову код малих простора, посадити густе редове дрвећа и жбуња око самих терена, чији је значај у умањивању буке и загађења изузетно велики. Потребан капацитет је минимално 25 м2/ученику у смени.
4.3.7.2.8.
Зеленило дуж путева и пруга
Озелењавање дуж путева поставља се данас, као једно од основних питања, важних за унапређивање облика озелењавања.
Локални и магистрални путеви озелењавају се мање пажљиво у односу на оне најважније, али принципијално не много другачије, пре свега, уз формирање интересантних делова пејзажа.
Смисао зелених трака између путних смерова није само у ваздушном одвајању, него и у формирању природних амбијената, који обезбеђују мирну и сигурну вожњу и визуелни комфор. Такве траке су далеко функционалније ако су широке, обогаћене високим зеленилом и добро одржаване.
Зеленило дуж трасе доприноси заштити од снежних наноса, прејаког утицаја ветра и претеране инсолације, које угрожавају безбедност возача и путника. Наизменично смењивање пропланака и шумарака, густина група дрвећа и жбуња са травњацима и ливадама, директно увећава безбедност на путу, а не само његове естетске вредности.
Код подизања зелених коридора дуж саобраћајница треба предвидети: вишенаменско коришћење зеленог коридора, избор врста и начин садње прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме итд), у зависности од величине простора дозвољена је изградња садржаја за рекреацију.
У планираним зеленим коридорима дозвољени су следећи радови:

- садња,

- провлачење пешачких и бициклистичких стаза,

- подизање пратећих објеката (место за одмор, угоститељски објекти, 
                      
        
настрешница и др) на површини од 5% коридора,

- изградња спортских објеката,

- подизање паркова.
Озелењавање дуж пруга има један основни услов који се мора испунити, а то је правилно повезивање зелене површине са трасом пута. Зеленило у овом смислу мора да обезбеди визуелну (и декоративну) одвојеност колосека и да "удаљи" средину у коју се долази од специфичне атмосфере пута. То се најуспешније постиже садњом густих и високих масива дрвећа и жбуња у више редова, чиме се врши звучно обезбеђење и контролишу многи, иначе неповољни, еколошки чиниоци који владају дуж пруге.
Зелене коридоре треба опремити стандардном инфраструктуром и, према могућностима, системом за наводњавање.
4.3.7.2.9.
Зеленило угоститељско - туристичких објеката
Под категоријом зеленила туристичких и угоститељских објеката подразумевају се зелене површине око хотела и ресторана у склопу туристичког насеља, као и уређено зеленило кампова, одмаралишта итд. Основни садржај зеленила око хотела увек је подређен карактеру самог објекта. Хотели за дужи одмор организују зелене површине за активну рекреацију и одмор са малим спортовима. У избору биљног материјала мора се водити рачуна да материјал буде од најдекоративније и најатрактивније врсте дрвећа и жбуња, које не излазе из еколошког оквира средине. Њихов распоред и структура зависе од облика и стила грађевинског дела хотелског комплекса, а увек велики део зелене масе компоновати тако да цвеће истиче декоративно - архитектонску вредност саме зграде.
4.3.7.2.10.
Зелене површине рекреативних  спортских објеката
Планирани спортско-рекреативни центри нормирају се са укупном површином од 4м2 по становнику, од чега 35% представља површину под зеленилом, које прожима читав комплекс, одваја игралишта и формира издвојене целине, на којима се одвијају поједине активности.
Приликом избора биљних врста тежи се коришћењу оних биљака које поуздано испуњавају функцију "оздрављења" средине и заштите простора. То значи да се увек бирају саднице високе кондиције, широког лишћа, малих захтева према условима средине и са другим позитивним особинама (декоративне, дуговечне, брзог раста). Јасно је да у овом случају поред аутохотоних треба тражити и друге врсте.
4.3.7.3.

Зеленило специјалне намене
4.3.7.3.1.
Зеленило цркава
Строги избор аутохтоног биљног материјала, добар распоред биљака, како оне не би заклањале него испуниле храм, правилно одвајање територије саме цркве и одговарајућа припрема за духовне активности, што се постиже максималном могућом изолацијом од непријатних спољних утицаја, као и апсолутно поштовање традиције, само су главни принципи које треба уважавати код стварања оваквих категорија зелених површина.
4.3.7.3.2. Зелене површине гробља
Основна функција ових градских зелених површина је декоративно - естетска. То се успешно постиже поновљеном употребом биљног материјала исте врсте, четинарским или листопадним дрвећем, декоративним партерним травњацима и не превише разнобојним цвећем и ружама.
Кроз читаву површину гробља пружају се стазе, а за њихово озелењавање користи се дрвеће густе и раскошне крошње (липа, дивљи кестен, јавор, млеч), односно четинарско дрвеће, које одговара карактеру простора. Веома често користе се и пузавице (Medera beliх, Vinka minor, Vinka major), а такође и шимшир и тује.
4.3.7.4. 
Општа правила за успостављање система зелених површина
Заштита постојећег фонда зелених површина града и њихово унапређење реконструкцијом, уклањањем привремених објеката и заменом биљног фонда, врши се регистровањем тих површина, формирањем катастра зелених површина и валоризацијом стања. У циљу заштите зеленог фонда, није могућа промена постојећих и планираних зелених површина у друге намене.
4.3.8.
ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Подручје Генералног плана представља атрактивни конгламерат различитих мотива туристичке понуде.
Постојећи мотел "Рубин 1" треба да се реконструише и повећа своје капацитете у складу са одредбама Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш. У складу са наведеним планом предвиђа се и изградња комплекса мотела "Рубин 2".
Постојећи хотел у центру Ћићевца треба да се реконструише.
Планира се укупна реконструкција и употпуњење смештајних капацитета изградњом мањих смештајних капацитета на читавом подручју Генералног плана.
Уређење амбијенталне зоне градског центра и подизање општег нивоа уређености укупног подручја Генералног плана, изградња новог туристичко-спортског центра уз Јовановачку реку, уређење комплекса око "језера", рукавца Велике Мораве, подизање више мањих угоститељских објеката у Ћићевцу и Појатама, представљају планско опредељење усмерено ка развоју туризма и угоститељства.
4.3.9.
САОБРАЋАЈ - САДРЖАЈИ УЗ АУТОПУТ
Пратећи садржаји аутопута Е – 75 у свему морају бити у складу са одредбама Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд – Ниш.
Сви садржаји уз аутопутеве морају имати сагласност ЈП "Путеви србије".
4.4.
   
БИЛАНС ПОВРШИНА
	Намена
	Постојеће стање
	План

	
	Површина ха
	%
	Површина ха
	%

	Укупно
	1.398,20
	100
	1.398,20
	100

	А. Грађевинско земљиште
	457,72
	32,74
	771,24
	55,16

	1. Становање
	204,69
	14,64
	285,66
	20,43

	- породично
	203,30
	14,54
	276,44
	19,77

	Појате
	55,79
	3,99
	81,06
	5,80

	Ћићевац
	147,51
	10,55
	195,38
	13,97

	- вишепородично
	1,39
	0,10
	4,57
	0,33

	- викенд
	/
	/
	6,99
	0,50

	2. Центри
	6,20
	0,44
	21,46
	1,53

	- јавне функције
	3,59
	0,26
	8,30
	0,59

	- комерцијалне функције
	1,99
	0,14
	12,54
	0,90

	- верски објекти
	0,62
	0,04
	0,62
	0,04

	3. Радне зоне
	55,10
	3,94
	214,31
	15,33

	- индустрија
	40,47
	2,89
	75,83
	5,42

	- сервиси и складишта
	3,79
	0,27
	105,68
	7,56

	- остала привреда
	10,84
	0,78
	32,80
	2,35

	4. Саобраћај и терминали
	182,14
	13,03
	146,38
	10,47

	- објекти
	9,94
	0,72
	23,00
	1,64

	- саобраћајнице
	172,20
	12,31
	123,38
	8,83

	5. Комуналне функције
	6,00
	0,43
	11,60
	0,83

	6. Уређено и неуређено зеленило
	3,59
	0,26
	91,83
	6,57

	- заштитно зеленило
	/
	/
	48,29
	3,45

	- спорт и рекреација
	3,59
	0,26
	41,20
	2,95

	Б. Пољопривредно земљиште
	823,80
	58,92
	510,45
	36,51

	В. Шумско земљиште
	78,01
	5,58
	72,37
	5,17

	Г. Водно земљиште
	38,67
	2,76
	44,14
	3,16


Напомена: смањење површина пољоприврдног и шумског земљишта није на рачун високобонитетног земљишта. 
4.5.   

ПРАВЦИ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 





САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.5.1. 
САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
4.5.1.1. 
Саобраћајни систем
Саобраћајна мрежа на подручју Генералног плана формирана је на основу усмерења утврђених у Просторном плану Републике Србије, Просторном плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш, претходног Генералног урбанистичког плана, на основу предложених намена и функција, као и на основу урбанистичке структуре насеља.
4.5.1.1.1. Спољни саобраћај
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш утврђена је траса аутопута Е-75, који представља окосницу Паневропског мултимодалног саобраћајног коридора Х. Примарна функција аутопута Е-75 (М.1) јесте обезбеђење путне саобраћајнице великог капацитета и високог нивоа услуга за задовољење очекиваних саобраћајних токова на овом правцу. Секундарна функција јесте непосредни подстицај за развој подручја и саобраћајно повезивање у зони утицаја аутопута.
Деоница аутопута Е-75 на подручју општине Ћићевац пролази североисточно од насеља Ћићевац, трасом са техничким карактеристикама за брзину кретања возила од 120 км/х.
Насеље и општина Ћићевац, као и шире гравитационо подручје, повезани су са аутопутем Е-75 преко петље "Појате" (км 752 + 512). На петљи "Појате" везу са аутопутем остварује и град Крушевац и туристички центар Копаоник.
Просторним планом Републике Србије предвиђен је аутопут дуж западно - моравског коридора, који се поклапа са правцем европског пута Е-761, односно државног пута I реда Појате - Крушевац - Краљево - Чачак. Овим путем оствариће се веза аутопута Београд - Ниш и будућег аутопута Београд - Јужни Јадран.
Аутопут Е-761 пролази кроз подручје Генералног плана, западно од насеља Ћићевац, коридором који пролази између Ћићевца и Варварина. Изградњом аутопута Е-761, поред остваривања даљинских веза, биће елиминисан и транзитни саобраћај из најужег центра Ћићевца.
Веза аутопута Е-761 са  аутопутем Е-75 оствариће се на петљи "Појате", која ће бити реконструисана и препројектована у складу са рангом и значајем укрштања два европска пута.
Подручје Генералног плана повезано је са аутопутем Е-761 преко петље "Ћићевац".
Преко саобраћајне петље "Ћићевац", на укрштају аутопута са државним путем II  реда Р-220, везу са аутопутем ће остварити шире подручје Варварина и Темнића, као и целокупно подручје јужно од насеља Ћићевац.
Кроз подручје Генералног плана пролазе и алтернативни путеви аутопута Е-75 и Е-761, са функцијом обезбеђења некомерцијалних путних праваца без наплате путарине, пријема саобраћаја са попречних путних праваца и његово усмеравање на аутопут преко најближих петљи, као и повезивање локалних и регионалних путева.
На подручју Генералног плана алтернативни путни правци за аутопут Е-75 су државни путеви II реда Р-121а и Р-121 (са леве стране аутопута) и Р-214 са десне стране аутопута.
Алтернативни правци у зони аутопута Е-761 су сервисне саобраћајнице, које обезбеђују паралелни саобаћај на деоници која се налази у грађевинском подручју Ћићевца, као и пријем саобраћаја са свих садржаја поред аутопута.
Државни пут II реда Р-220, задржава своју трасу од Варварина до укључења на аутопут Е-761, преко саобраћајне петље западно од Ћићевца. Од укрштаја са аутопутем постојећи државни пут II реда добија ранг примарне градске саобраћајнице и представља један од изводних праваца према западу.
4.5.1.1.2. 
Улична мрежа
Саобраћајну  мрежу на подручју Генералног плана чине:
· државни путеви I реда,
· државни путеви II реда,
· општински путеви и
· улице.
Окосницу уличне мреже у Ћићевцу, која је истовремено и изводни правац према аутопуту Е-75, путу Р-214 и према Крушевцу, представља улица Карађорђева која се лонгитудинално пружа кроз насеље, пролази кроз најужи центар и повезује све најзначајније функције у насељу. Њен постојећи положај задржан је у потпуности, обзиром да је  регулатива дефинисана положајем разних садржаја на траси.
Улица Карађорђева има функцију сабирне улице обзиром да је секу примарни трансверзални правци. Улица се пружа од прикључка на Р-214 (на северу) до границе Генералног плана (на југу). Обзиром да ова улица пролази кроз урбанистичке целине са различитим наменама, регулациона ширина и садржај попречног профила прилагођени су потребама корисника и расположивом простору.
Изграђено централно урбано подручје ограничава кружни прстен саобраћајница, који чине улица источно од железничке пруге Београд - Ниш, улице Миодрага Мишића и Бранка Крсмановића са попречним везама. Све улице у источном делу насеља задржавају постојеће трасе.
Алтернативни правци дуж аутопута Е-761, сервисне саобраћајнице у зони сервиса и складишта дуж пут Р-220, постојеће улице дуж железничке пруге и саобраћајница на југозападној граници Генералног плана, формирају саобраћајни прстен у западном делу подручја Генералног плана.
Ове саобраћајнице тангирају радне зоне и пољопривредно земљиште, а њихова функција је, пре свега, кретање теретних возила и пољопривредних машина ван градског језгра. Преко саобраћајница које формирају овај прстен, остварује се и веза са свим спољним саобраћајницама вишег ранга (Е-75, Е-761, Р-214, Р-220), као и са општинском путном  мрежом, чиме је центар Ћићевца ослобођен транзитног и теретног саобраћаја.
Приступне саобраћајнице нису планиране на нивоу Генералног плана. 
Укрштаји свих саобраћајница на подручју Генералног плана са железничком пругом су денивелисани.
Постојећи мост на Великој Морави задржава своју диспозицију уз препоруку проширења и усклађивања са планираним профилом државног пута II реда Р-220.
Предмет планирања у Генералном плану су примарне саобраћајнице.
Дефинитиван положај примарних и секундарних саобраћајница, као и приступних улица, одредиће се у плановима детаљне регулације аналитичко - геодетским елементима.
Ради израде планова детаљне регулације неопходно је  обезбедити ажурне геодетске подлоге катастарског и фактичког стања. 
Плановима детаљне регулације дефинисаће се и границе јавног грађевинског земљишта, које је намењено за саобраћајнице и паркиралишта. План детаљне регулације мора садржати све урбанистичке, техничке и саобраћајне параметре да би се издао одговарајући документ за израду идејног пројекта.
4.5.1.2.  
Бициклистички саобраћај
Европска бициклистичка федерација (ЕЦФ) је 1998. године, под покровитељством Европске уније, покренула пројекат мреже бициклистичких стаза кроз Европу (ЕВП).
Према том пројекту, коридор источноевропске бициклистичке трансверзале бр. 11, пружаће се кроз Србију од Хоргоша - Сенте - долином Тисе - преко Зрењанина - Панчева - Ковина - Смедерева - долином Велике и Јужне Мораве ка Македонији и Грчкој.
На подручју Генералног плана траса бицикистичке тансверзале биће изграђена у склопу алтернативних праваца (Р-214, Р-121, Р-121а), што ће бити дефинисано плановима нижег реда.
4.5.1.3.  
Јавни превоз путника
Пораст броја путничких аутомобила, односно укупан пораст степена моторизације до 2020. године, неће утицати на смањење потребе за јавним превозом.
Даљи развој, пре свега насеља Ћићевац и Појате, дислокација индустрије и формирање радне зоне дуж пута Р-220, захтевају увођење већег броја линија. Мобилност становништва од 2,67 кретања по становнику, односно око 16.800 кретања, може бити задовољена само развијањем одговарајуће мреже јавног превоза.
Линије јавног саобраћаја предвиђене су дуж примарних саобраћајница и то тако да:
- повезују зоне рада и становања,
- пролазе кроз центар насеља, који представља зону највеће атракције за становнике целог ширег подручја,
- максималне дистанце пешачења, тј. време пешачења до аутобуских станица, не прелази 10 минута.
Обзиром на планирани просторни развој подручја Генералног плана, јавни саобраћај треба развијати у етапама, тј. даље ширење насеља биће праћено и даљим ширењем линија.
На подручју Генералног плана предвиђене су линије на трасама које повезују становање и рад, омогућавају везу са околним селима и обезбеђују услов да дистанце између станица не прелазе 300-600 м, тј. да дистанце пешачења износе до 600 м.
Линије јавног превоза предвиђене су:
- дуж Улице Карађорђеве са продужетком до центра Појата,
- на правцу према Варварину и
- дуж Улице Николе Тесле до  Мађера.
Аутобуска станица за приградски и међуградски саобраћај на постојећој локацији задржава се у Улици Карађорђевој. У оквиру станичног објекта постоји 6 перона и својом опремљеношћу и капацитетом могу задовољити потребе Ћићевца и у планском периоду.
Све локалне и транзитне линије морају бити везане за аутобуску станицу. Трасе аутобуских линија одредити по планираним трасама регионалних путева. Плановима нижег реда на овим саобраћајницама планирати аутобуска стајалишта. Дистанице стајалишта одредити на 300-600 м што ће зависити од гравитационог подручја  путника и атрактивности простора.
4.5.1.4.  Паркирање
На простору Генералног плана Ћићевца, јавни паркинзи (који се налазе на јавном земљишту) планирани су на следећим локалитетима:
- поред фудбалског игралишта и дискотеке,
- поред Дома здравља и аутобуске станице,
- поред цркве у центру Ћићевца,
- поред гробља и "Симпо дрва",
- у склопу железничке станице.
Паркирање на осталом грађевинском земљишту обављаће се у гаражама у оквиру парцела за породично становање и на отвореним паркиралиштима у зонама вишепородичног становања.
Паркирање теретних возила предвиђено је у оквиру комплекса предузећа.
У оквиру комплекса производних, складишних и комерцијалних намена, плановима нижег реда биће предвиђен одговарајући број паркинг места.
Паркирање теретних возила која су у транзиту предвиђено је у зони триангле "Појате" и петље "Ћићевац".
Кретање теретних возила са ванградских саобраћајница до паркинга мора бити посебно регулисано саобраћајном сигнализацијом, како би се возила до места паркирања кретала обилазно, тј. како би се избегло кретање кроз зоне становања.
4.5.1.5.  Бензинске и гасне станице
Постојеће бензинске станице задржавају свој положај.
Локације нових бензинских и станица за течни гас одређиваће се плановима нижег реда.
При избору локације за бензинску и гасну станицу морају бити испуњени следећи услови у вези са окружењем:
-
да се не угрозе споменици културе,
- 
да се не угрози животна средина,
- 
да се не угрози безбедност моторног и пешачког саобраћаја,
-
да је локација у складу са плановима вишег реда, ако се ради о простору за који 

постоје планови инфраструктурних коридора за магистралне и регионалне 
објекте (системе),
- 
да се дефинишу мере заштите за пољопривредно земљиште и водотокове,
-
да се постигну одговарајуће дистанце у односу на електроенергетске водове и 

објекте,
-
да се примене дистанце од објеката који могу да произведу пожар,
-
да се примене противпожарне мере заштите,
-
да се обезбеде услови од Министарства одбране.
За све станице обавезна је израда анализе утицаја на окружење.
Нове бензинске станице за интерну употребу могу се планирати у оквиру производних и складишних комплекса.
Гасне станице могу се лоцирати и у оквиру локација неведених за бензинске станице или непосредно уз њих, а у складу са прописима за лоцирање и изградњу те врсте објеката.
4.5.1.6.  Железнички саобраћај
Просторним планом Републике Србије, коридори свих постојећих и планираних железничких пруга Републике Србије дефинишу се као коридори двоколосечних електрифицираних пруга.
Просторним планом Републике Србије утврђене су магистралне пруге за велике брзине које су у саставу Паневропског мултимодалног саобраћајног Коридора 10.
Пруга Е-85 Београд - Ниш - граница Македоније, која пролази кроз Ћићевац, планирана је као пруга за велике брзине.
На подручју Генералног плана налази се део коридора постојеће и планиране магистралне пруге Е-85 и прикључна пруга индустријског карактера. Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд – Ниш, између железничких станица "Велика Плана" и "Ћићевац", задржава се постојећи коридор двоколосечне пруге, на којој ће после реконструкције бити омогућене брзине од 120-160 км/х. Од Ћићевца до Ђуниса планирана је изградња нове деонице двоколосечне пруге у дужини од  око 19 км, чиме ће се битно скратити време путовања и повећати пропусна моћ овог дела магистралне пруге за саобраћај возова брзином 120-160 км/х.
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш није утврђено планско решење, нити је резервисан простор за коридор нове аутономне пруге за саобраћај возова брзинама преко 200 км/х.
Положај коридора пруге за велике брзине дефинисаће се допуном ППИК по верификацији Генералног пројекта, којим морају бити уважене постојеће трасе железничких пруга и аутопута са заштитама које гарантују безбедност становништва и животне средине у коридору.
Коридор укинуте пруге узаног колосека Ћићевац - Зајечар се задржава, а од Параћина ка Бољевцу, Зајечару и Тимочкој крајини планира се изградња нове једноколосечне пруге, која би делом користила трасу укинуте пруге.
Сви укрштаји железничких пруга и друмских саобраћајница морају бити денивелисани.
Комлекс железничке станице са пратећим објектима мора испуњавати услове утврђене Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш.
Предложена локација железничке станице "Ћићевац" задовољава следеће неопходне услове:
- омогућава квалитетно повезивање са државним путевима I и II реда и општинским путним саобраћајницама и
- омогућава непосредну везу са главним градским саобраћајницама и аутобуским терминалом.
Путнички терминал мора имати следећи основни садржај: станични трг са пешачком зоном, паркинге за путничка и такси возила, паркиралиште за бицикле и стајалиште за аутобусе, пероне за безбеднији улазак и излазак из воза, наткривени потходник за прилаз путника перонима ван нивоа колосека и пешачке саобраћајнице са обе стране пруге.
Станични простор дефинисан је трасама околних улица и у том оквиру могу се градити објекти искључиво за потребе рада станице и магацина.
Предвиђени број колосека у станици је 6 (шест), од чега су два нова колосека за возове великих брзина.
Железничко земљиште у постојећим границама је јавно грађевинско земљиште.
4.5.1.7.  Ваздушни саобраћај
Просторним планом Републике Србије утврђена је примарна и секундарна мрежа аеродрома на подручју Републике. Од примарних аеродрома најближи Ћићевцу је аеродром у Нишу (80 км), који је II категорије, док је аеродром секундарне мреже планиран на блиској удаљености од Ћићевца, код Јагодине. Удаљеност аеродрома "Никола Тесла - Београд" (око 160 км) је у границама које омогућавају лак и брз приступ до наше највеће ваздушне луке.
4.5.1.8.  Пловни пут
Просторним планом Републике Србије није предвиђена изградња пловног пута Дунав - Егејско море до 2020. године.
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш резервише се простор потенцијалног коридора пловног пута и утврђују се правила за усаглашавање размештаја и положаја траса коридора аутопута Е-75 и пруге за велике брзине Е-85, са положајем потенцијалног коридора пловног пута, према идејном решењу профила пловног пута из 1973. године.
4.5.2.  

ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА
4.5.2.1. 


Телефонска мрежа
Пошта у Ћићевцу остаје део РЈ поштанског саобраћаја "Крушевац". Поштанска служба се задржава у објекту у центру Ћићевца, у коме су смештене шалтерске службе, телефонска централа и ПТТ администрација. Поред овог објекта, објекат поште у Појатама се задржава  за смештај телефонске централе и шалтерских служби.
За потребе повећаног броја корисника Пошта ће, према потреби, вршити проширење службе отварањем нових шалтерских места (мини - пошти) у допунским центрима.
Развојем технологије и увођењем нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, МСАН платформе, ИП технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play).
Предлог стратегије развоја телекомуникација у Србији, у својим приоритетима, садржи укидање двојничких прикључака, дигитализацију мреже и увођење ИП сервиса преко развоја АДСЛ прикључака.
Потребе за остваривањем сервиса "triple play", односно остваривањем високo битских протока (изузетно велике брзине преноса - чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење претплатничке петље до 1 км у градовима и до 2 км у сеоским срединама. Ово jе могуће остварити дубљим уласком оптичких каблова у приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у приступну мрежу - мултисервисниних приступних чворова (МСАН). Ово, истовремено, захтева изградњу нове приступне мреже и осавремењавање постојећих приступних мрежа. У наредном  периоду се планира даља дигитализација, односно изградња нових комутација и припадајућих приступних мрежа.
У наредном периоду у захвату Генералног плана, поред постојећих телефонских централа: 
- ЧАТЦ "Ћићевац", са могућношћу повећања капацитета и увођењем нових сервиса,  
- КАТЦ  "Појате", са могућношћу повећања капацитета  и увођењем нових сервиса,
биће инсталиран, као истурени комутациони степен, КАТЦ "Пут за Варварин", у зони складишта и сервиса.
Постојећа ЧАТЦ "Ћићевац" задржава ранг чворне централе.
Сви постојећи спојни путеви се задржавају, с тим што ће се додатно положити оптички каблови за повезивање постојећих и нових централа у систему прстенова на локалном нивоу.
Претплатничка мрежа ће се изводити као кабловска са кабловским ормарићима.
4.5.2.2.  
Објекти мобилне телефоније
На простору обухваћеном Генералним планом у функцији су базне радиостанице два оператора мобилне телефоније :
- Мобилне Телекомуникације "Теленор", односно мрежа 063/062 и
- Предузеће мобилне телефоније "Телеком", односно мрежа 064/065.
У наредном периоду треба очекивати даљи пораст тражње мобилних услуга, значајан развој видео услуга и повећање удела мобилног Интернета и свих његових пратећих услуга.
"Телеком" (МТС 064) и "Теленор" ће проширити мрежу базних радиостаница да би покрили комплетну територију Ћићевца својим сигналима.
Како Република Србија уводи и трећег оператера мобилне телекомуникационе мреже, то ће, у наредном периоду, морати да изгради на територији Ћићевца комплетну инфраструктуру за емитовање сигнала.
Као потенцијална подручја лоцирања базних радиостаница су подручја: Бели брег са котом 219 мнм, брдо ка Радошевцу са котом 207 мнм  и само централно подручје насеља Ћићевац.
4.5.3.  
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.5.3.1. 
Водоснабдевање
4.5.3.1.1. 
Изворишта водоснабдевања
Према плановима за развој система водоснабдевања на територији Републике, подручје  општине Ћићевац  треба да се снабдева водом из расинско-поморавског регионалног система водоснабдевања са акумулације "Ћелије" на реци Расини.
У првој фази, до прикључења на расински регионални систем, користиће се капацитети постојећег изворишта подземних вода на десној обали Велике Мораве, као и локални бунари.
4.5.3.1.2.
Потребне  количине воде
Потребне количине воде за домаћинства, индустрију, комуналне потребе и стандардне губитке у систему планиране су за 2025. годину са нормом утрошка од q =380 литара по становнику на дан.
Количина воде у систему изведена је у функцији неравномерности рада, који за тип и величину насеља, као коефицијент, износи: 


Кдн = 1.6 дневни 


Кчас = 2.0 часовни.

На основу наведених показатеља, потребна количина воде за планиран број становника 2025. године у  упоређењу са постојећом потребном количином износи:
	
	Година
	Број
стан.
	Норма
утрошка
l/st/d
	Q ср дн
l/sec
	Q маx д
l/sec
	Qмаx ч
l/sec

	Ћићевац
	2007
	5159
	280
	16,72
	26,75
	53,50

	Појате
	
	971
	
	5,10
	8,03
	16,06

	Ћићевац
	2025
	5393
	380
	23,72
	37,95
	75,90

	Појате
	
	917
	
	4,03
	6,45
	12,90



Укупне  максималне потребе насеља у подручју Генералног плана до 2025. године износе:

Qмаx дн = 44,4 l/sec
4.5.3.1.3.
Регулациона запремина

У складу са овим потребним количинама воде, укупна регулациона запремина треба да буде 33% у односу на максималне дневне потребе. Противпожарна резерва је планирана за случај једновремене појаве једног пожара, са предпоставком да буду у функцији два хидранта капацитета q = 2 x 5,0 = 10,0 l/sec, од којих би сваки радио у трајању од два сата.

Потребна запремина за насеље Ћићевац износи:

Vrpot =1.25(33%*Qmaxdn*86400+Vr)

Vrpot =1.25(33%*37,95*86400/1000+72)=1442,5m3 усваја се 1500m3

Постојећа запремина резервоара износи:

Vrpos=400m3 , тако да је недостајућа запремина за наредни период 1100m3.

Насеље Ћићевац, у висинском погледу, налази се између коте 130мнм и 230мнм, тако да се дели на две висинске зоне водоснабдевања:

-
I зона од коте 130мнм до 180мнм и

-
II зона од 180мнм до 230мнм.

Обзиром на површину коју заузимају поједине зоне водоснабдевања дели се и потребна запремина резервоара, тако да I зони од потребних 1300m3 недостаје 900m3, а другој зони недостаје 200m3.

Потребна запремина за насеље Појате износи:

Vrpot=1.25(33%* Qmaxdn *86400+Vp)

Vrpot=1.25(33%*6,45*86400/1000+72)=319,9m3 усваја се 320m3.

Цело насеље Појате припада I зони водоснабдевања.

Планирани резервоари за I зону водоснабдевања налазе се на коти 205 мнм, а за II зону на коти 255 мнм. Локација резервоара дата је на графичком приказу П-8 "Водоводна мрежа и објекти", осим за резервоар насеља Појате и резервоар II зоне обзиром да излазе из границе Плана. Постојећа локација резервоара за I зону водоснабдевања насеља Ћићевац задржава се и проширује недостајућим капацитетима.У оквиру простора за резервоаре I зоне планира се и пумпна станица за резервоар II зоне водоснабдевања. Доводни цевовод из правца акумулације "Ћелије" димензионисати на Qmaxdn = 44,4 l/sec.
4.5.3.1.4.
Разводна мрежа
Постојећу разводну мрежу треба реконструисати, односносно изградити нову мрежу по траси паралелну постојећој, а у свим новопланираним саобраћајницама планира се изградња нове разводне водоводне мреже. Димензионисање мреже извршити за максималну часовну потрошњу.
У другој фази, након изградње нове мреже и прикључења система на расински регионални систем, постојећу мрежу треба искористити, где год је могуће, за потребе снабдевања индустрије или пољопривреде.
4.5.3.1.5. Зоне санитарне заштите
У циљу заштите воде од загађења и отклањања могућности деловања свих спољних фактора који би могли утицати на промену физичких, хемијских, бактериолошких и биолошких особина воде утврђује се:
1. Зона непосредне заштите

Зона непосредне заштите (зона строгог режима) обухвата непосредну околину резервоара, постојећих бунара и црпне станице. Служи искључиво за потребе водовода, те се у њој не дозвољавају друге активности. Ограђује се на минималној удаљености од 10  m од ивице објеката оградом. Појас је затрављен и дозвољен је приступ само у водоводу запосленим лицима која су под санитарном контролом.
2. Ужа зона заштите

Успоставља се око постојећих бунара за водоснабдевање и постојећих каптажних грађевина за јавне чесме. Ограђује се у површини депресионог левка при максималном црпљењу воде.

У зони уже заштите забрањује се изградња објеката који могу загадити воду, посебно се односи на пратеће и помоћне објекте у домаћинсвима као што су септичке јаме и објекати за смештај животиња.
3.   Појас заштите око главних цевовода - по 2.5 m са сваке стране цевовода
У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршења радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.
4.5.3.2. 
Каналисање отпадних вода
4.5.3.2.1.
Канализациони систем и реципијент
Каналисање употребљених и атмосферских вода за подручје Генералног плана планира се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова подручја и карактера реципијената.
4.5.3.2.2.

Канализација за употребљене воде
4.5.3.2.2.1.
Количине употребљених вода
Количина употребљених вода становништва и индустрије за подручје Генералног плана  за који се планира канализациона мрежа, утврђена је на бази планиране норме утрошка воде од q=380 l/ст/дан.

Уз усвојен дневни коефицијент неравномерности од Kдн=1.6, и часовни коефицијент од Kчас=2.0  и коефицијент редукције количине од K=0,85 (са 15% расхода) укупна  количина употребљених вода из домаћинстава и индустрије износи:

За насеље Ћићевац:

Qср дн
 = 23,72 x 0,85  = 20,2 l/sec

Qмаx дн = 37,95 x 0,85  = 32,3 l/sec

Qмаx час = 75,90 x 0,85  = 64,5 l/sec,

За насеље Појате:

Qср дн
 = 4,03 x 0,85  = 3,4 l/sec

Qмаx дн = 6,45 x 0,85  = 5,5 l/sec
Qмаx час = 12,90 x 0,85  = 11,0 l/sec
4.5.3.2.2.2.
Канализациона мрежа за употребљене воде
Каналисање употребљених вода са подручја у границама Генералног плана  решено је гравитационим системом до централног постројења за пречишћавање употребљених вода, чија је локација предложена на локалитету "Ћићевачки кључ", уз деснообални насип реке Велике Мораве.
Главни колектор употребљених вода, планиран дуж јужне паралелне саобраћајнице регионалном путу Ћићевац-Варварин до планираног пречишћивача, димензионисати за збирни максимални часовни протицај оба насеља од 75,5 литара у секунди.
4.5.3.2.2.3.
Атмосферска канализација
Атмосферске воде са подручја у границама Генералног плана одводиће се површински и мрежом атмосферске канализације најкраћим путем до реципијента.

Као реципијенти атмосферских вода служиће Јовановачка река и Кочански поток, односно река Велика Морава.

Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.
Забрањено је прикључивање употребљених вода у систем за одвођење атмосферских вода.
4.5.3.3.
Регулација водотокова
Кроз подручје обухваћено Генералним планом протичу Јовановачка река кроз насеље Појате и Кочански поток кроз насеље Ћићевац, а западну границу плана чини делом  река Велика Морава.

Велика Морава припада црноморском сливу. Површина слива Велике Мораве је 6126km2, а целог моравског система 37444 km2.. Просечни проток Велике Мораве на ушћу у Дунав је 255 m3/s. Од тога 120 m3/s је допринос Западне Мораве, 100 m3/s Јужне Мораве, а 35m3/s се улива непосредно у Велику Мораву.

На подручју Генералног плана, у циљу одбране од поплава Велике Мораве, урађена је регулација деснообалног насипа. Регулација је изведена на основу "Главног пројекта деснообалног одбрамбеног насипа Варварин-Сталаћ од km 0,00 до km 7648,00" (Дирекција за уређење слива Велике Мораве), за стогодишње рачунске велике воде Qv=3400 m3/s, односно за највеће опажане велике воде од Qov=2600 m3/s. Лева обала је уређена узводно од варваринског моста до ушћа Каленићске реке на основу "Пројекта обалоутврде за заштиту хотела плажа на левој обали Велике Мораве у Варварину".
Карактеристичне вредности: ВОДОСТАЈ (cm):
     
	  Река: Велика Морава, Хидролошка станица:
Варварин, период обраде 1946 - 2006. година 

	  МЕСЕЦ:
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	  Минимална месечна:
	-116
	-102
	-90
	-108
	-87
	-114
	-132
	-145
	-144
	-142
	-122
	-126

	  Средња месечна:
	52
	86
	107
	107
	78
	46
	9
	-16
	-19
	-9
	14
	38

	  Максимална месечна:
	470
	556
	500
	502
	560
	520
	359
	260
	312
	426
	392
	530

	  Екстремне вредности, датум:
	 Апсолутни мин: 145,  31.08.2003.
	 Апсолутни макс: 560,  14.05.1965.


Карактеристичне вредности: ПРОТИЦАЈ (m3/s):
	  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1948 - 2006 година 

	  МЕСЕЦ:
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	  Минимални месечни:
	35
	46
	68
	58
	54
	29
	22
	22
	21
	24
	31
	34

	  Средњи месечни:
	216
	302
	374
	383
	299
	207
	125
	81
	77
	98
	131
	189

	  Максимални месечни:
	1240
	2520
	2130
	2190
	2550
	2050
	1340
	665
	970
	1380
	1590
	2110

	  Екстремне   вредности, датум:
	 Апсолутни мин: 21.5,  2.09.1950.
	 Апсолутни макс: 2550,  14.05.1965.



Подаци карактеристичних вредности преузети са сајта РХМЗ

Захтевана класа Велике Мораве, у погледу квалитета вода, је IIа класа, док је стварна класа III и IV, што значи да су неопходне мере заштите водотока од загађења.

Јовановачка река је десна притока Велике Мораве, бујичног карактера, површине слива од 250km2 и дужине тока 9,7km. У пролећним месецима услед велике количине бујичног наноса, река се изливала и плавила равничарски део насеља, тако да је осамдесетих година корито Јовановачке реке регулисано низводно од железничке пруге Београд Ниш до улива у Велику Мораву. Регулација је изведена на основу "Главног пројекта регулације Јовановачке реке од km 0+000 до km 5+746,85" - "Хидропројект" Београд. Елементи регулације корита Јовановачке реке дефинисани су за меродавни рачунски протицај  Q5%= 86,80 m3/s и контролни рачунски протицај Q2% = 105,65 m3/s за природно стање слива. Узводно, кроз цело подручје Генералног плана треба регулисати корито са истим елементима регулације, односно задржати трапезасти профил ширине дна регулисаног корита 5,5m. Укупна ширина простора регулације износи 25,5m.
Кочански поток је такође десна притока Велике Мораве, изразито бујичног карактера, површине слива око 650 ha и дужине тока око 5 km. Низводно од Карађорђеве улице поток је регулисан, а у планском периоду очекује се регулација и узводног дела до краја насеља. Простор за регулацију је дефинисан са ширином од 10,0 m. Радови у кориту потока треба да зауставе постојећи нанос, да спрече еродирање корита и обала и да спрече транспортовање постојећег и новог наноса на ниже позиције.
4.5.3.4.  
Електроенргетска  мрежа
4.5.3.4.1.  Мрежа 110кВ и ТС 110/35кВ
Студија развоја мреже 110кВ и 35кВ на подручју Електродистрибуције Крушевац је у току израде, тако да се не знају сагледавања из исте. Овим планом задржава се постојећа 110кВ мрежа. ТС 110/35кВ "Ћићевац" је ван границе Генералног плана.
4.5.3.4.2.  Мрежа 35кВ и ТС 35/10кВ
Постојећа ТС 35/10кВ се задржава и  повећаваће инсталисану снагу до пројектоване према захтевима потрошача.
Планира се нова  ТС 35/10кВ "13. октобар"  снаге (2х)8МВА. 
Резервише се простор за  ТС 35/10кВ "13. октобар" у оквиру комплекса "13.октобар" са трансформаторима на отвореном и постројењем 35кВ и 10кВ и командом у објекту. При одлуци Електродистрибуције Крушевац о типу трафостанице дефинисаће се услови за трафостаницу даљом разрадом Генералног плана.
Постојећа мрежа 35кВ се задржава.
Повезивање нове трафостанице на 35кВ мрежу извешће се изграђеним далеководом 35кВ. Ради уклањања "круте везе" на далековод 35кВ "Ћићевац - Параћин", као и ради ослобађања грађевинског земљишта, када се стекну услови, изграђени далековод ће се укинути и изградити двоструки вод ради остваривања принципа "улаз - излаз". Траса двоструког вода (кабловски или надземни) дефинисаће се посебном урбанистичком документацијом. Овим Планом се не дефинише траса.
Планира се повезивање ТС 35/10кВ "13. октобар" на ТС 110/35/10кВ "Ћићевац", кабловским водом, као алтернатива, ако се задржава крута веза. 
4.5.3.4.3.  Мрежа 10кВ
Сви надземни водови на подручју Генералног плана се замењују кабловским, сем водова на рубним подручјима насеља и излазима према сеоским насељима.
Постојећи кабловски водови се задржавају. Исти се могу заменити кабловима већег пресека.
Нова мрежа је кабловска, мешовита: затворена са радом у "отвореном прстену"  или са напајањем из два правца, а на периферији може бити и антенска, надземна.
Из ТС 110/35/10кВ "Ћићевац" изградити најмање два кабловска извода према Ћићевцу.
По изградњи ТС 110/35/10кВ "Варварин", из правца Варварина, положити још један 10кВ у зони сервиса и складишта дуж пута за Варварин.
4.5.3.4.4.  Трафостанице 10/0,4кВ
Постојеће трафостанице се у принципу задржавају, али се исте могу заменити новим типским уз постојећу ТС или у непосредној близини.
 На просторима становања, друштвених стандарда и комуналних функција, трафостанице су слободностојећи типски објекти. 
На просторима радних зона, сервиса и складишта, спорта и рекреације трафостанице могу бити и у објектима.
4.5.3.4.5.  Мрежа 0,4кВ
Постојећа мрежа, у принципу, се задржава. Нова мрежа на просторима вишепородичног становања, централних функција, пословног простора, објектима друштвеног стандарда, радних зона, сервиса и складишта, спорта и рекреације и парковских површина је кабловска.
На осталим просторима може бити  надземна или кабловска.
Мрежа је, у принципу,  антенска. Где постоје могућности градити је са двостраним напајањем.
4.5.3.4.6.  Јавно осветљење
Мрежа осветљења је, као и мрежа 0,4кВ, са стандардизованим типовима стубова и светиљки, са испуњеним светлотехничким захтевима. 
4.5.3.4.7.  Пољопривредно земљиште
У оквиру Генералног плана наводњавања пољопривредног земљишта и урбанистичке документације сагледати изградњу мрежа 10кВ и 0,4кВ и ТС 10/0,4кВ.
4.5.3.5. Снабдевање топлотном енергијом и гасификација 
4.5.3.5.1. Снабдевање топлотном енергијом
За топлификацију планираних капацитета, који се у дугорочном развоју до 2025. године очекују на подручју Генералног плана, не планира се централна топлификација на нивоу насеља, већ ће се и даље користити већи и мањи локални системи. 
Ово опредељење је засновано на процени да, због постојеће и планиране структуре изградње, са преовлађујућим породичним системом изградње ниже и средње спратности, није рационално увођење  централног топловодног система.
4.5.3.5.2.
Гасификација
Већи објекти или целине, код којих је рационално централно грејање, реализоваће се са локалним котларницама, које би у перспективи уместо течног горива користиле природни гас из гасоводног система и прикључењем објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу за широку потрошњу.
Постојећи магистрални гасовод МГ - 09 "Појате - Ниш", код изградње аутопута Појате – Крушевац, мора бити посебно заштићен, а на  регионалном гасоводу  РГ 09-04 "Појате - Крушевац", потребно је извршити измештање и превезивање истог на делу јужно од пута Ћићевац - Варварин.
Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) "Ћићевац" је изграђена у траси регионалног гасовода РГ 09-04 "Појате-Крушевац", на стационажи км 3 + 490,  северно од  пута Ћићевац - Варварин. Главна мерно-регулациона станица "Ћићевац" је капацитета 10.000-15.000 Nm3/h и излазним притиском од 6 до 12 бара. Главна мерно-регулациона станица "Ћићевац" ће служити за снабдевање природним гасом, поред насеља Ћићевац и Појате, и насеља Сталаћ и Варварин.
За потребе обезбеђења природног гаса за индустријске потрошаче изградиће се  гасовод средњег притиска (6-12 бара-челик) до зона индустрије, производње, складишта и сервиса, са индустријским мернорегулационим станицама одговарајућег капацитета. Трасе гасоводне мреже средњег притиска за које постоји грађевинска дозвола морају се ускладити према новом саобраћајном решењу, тј. са новопланираним трасама гасовода средњег притиска.
За потребе обезбеђења природног гаса за широку потрошњу (објекти становања и друштвеног стандарда) изградиће се мерно-регулациона станица широке потрошње, која ће се лоцирати у оквиру комплекса главне мерно-регулационе станице "Ћићевац". Капацитет мерно-регулационе станице за широку потрошњу износи 5.500 Nm3/h. Ова величина мерно-регулационе станице задовољава потребе корисника широке потрошње, поред насеља Ћићевац и Појате, и кориснике у насељима Лучина и Сталаћ. Од мерно-регулационе станице широке потрошње, изградиће се гасовод ниског притиска (1-3 бара) од полиетиленских цеви.
4.6.  
 ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА



  
И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА
На подручју Генералног плана не налазе се заштићена културна добра.
Мере заштите културно - историјског наслеђа, осим орјентације на заштићене и евидентиране објекте, односно археолошка налазишта, обезбеђују услове за заштиту културно - историјског наслеђа које ће тек бити предмет истраживања, а обухватају:
-
заштиту кроз документацију која подразумева детаљно истраживање терена (до сада само делимично спроведено), валоризацију и ревалоризацију и израду предлога за заштиту;
-
техничку заштиту која треба да продужи век трајања градитељском наслеђу, односно да обезбеди његову егзистенцију;
-
укључивање заштиђених објеката у свакодневни живот насеља кроз избалансиран осећај за свакодневне савремене потребе као што су: трговина, угоститељство, туризам, рекреација,...
4.7.     
УТИЦАЈ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ



СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ
Уређење и изградња простора подручја Генералног плана применом утврђених норматива и стандарда, Правила уређења и коришћења простора и Правила грађења, обезбеђују услове за адекватно одржавање свих површина, објеката и инсталација, што је основ за обезбеђење одрживог стања животне средине. Спровођењем планских решења остварује се санација подручја са угроженом средином као што су обале водотокова, делови насеља са бесправном градњом и заштита животне средине, шума и пољопривредног земљишта.
Утврђивање критеријума за уређење простора, изградњу и заштиту животне средине и одговарајући избор и размештај функција, извршени су у функцији остваривања политике заштите и одрживог развоја овог подручја.
4.7.1.
  
ЗАШТИТА ПРОСТОРА
Заштита простора, као основног материјалног добра од заједничког интереса за дугорочни развој подразумева његово рационално и наменско коришћење у складу са условима Генералног плана и еколошким концептом одрживог развоја.
4.7.1.1. 
Уређење и заштита пољопривредног земљишта
Уређење и заштита пољопривредног земљишта подразумева (а) уређење простора који су трајно намењени за пољопривредно земљиште и (б) уређење простора који су сада пољопривредно земљиште, а планом су предвиђени за другу намену, чија реализација није у непосредном приоритету.
(а) 
На просторима који су Генералним планом предвиђени за пољопривредно земљиште могу се вршити регулациони радови (комасација, провођење саобраћајне и инфраструктурне мреже, агромелиорациони и други агротехнички радови), као и изградња одговарајућих пољопривредних објеката, који су у функцији обраде конкретних пољопривредних површина и који не могу бити предвиђени нити коришћени за становање односно делатност, која није у непосредној функцији конкретне пољопривредне површине.
(б)
На просторима који се користе као пољопривредно земљиште, а планом су предвиђени за другу намену, осим радова предвиђених у предходној тачки могу се изводити и радови уређења за Генералним планом предвиђену намену.
4.7.1.2. 
Заштита животне средине
Заштита животне средине на подручју Генералног плана односи се првенствено на остваривање политике одрживог развоја кроз примену одговарајућих стандарда уређења простора и поштовање норматива и стандарда за изградњу, Правила уређења и коришћења простора и Правила грађења.
4.7.1.3. 
Заштита природних добара
На подручју Генералног плана не постоје заштићена природна добра. Природне вредности, које су од значаја за заштиту у подручју Генералног плана су два стабла храста, под називом "запис".
4.7.2.     
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ПРИРОДНИХ И 
  



  

ТЕХНИЧКИХ КАТАСТРОФА И ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОНО
4.7.2.1. 
Заштита од земљотреса
Урбанистичке мере заштите од земљотреса супра и инфраструктуре на подручју Генералног плана дефинишу се за ниво заштите 8 степена МЦС.
4.7.2.2. 
Заштита од поплава  
Заштитне мере од плављења обухватају радове хидротехничке регулације водотокова на подручју и ван подручја Генералног плана.
Мере за одбрану од поплава обухватају инвестиционе, којима се угрожена подручја штите хидрограђевинским радовима и објектима и неинвестиционе, којим се настоји да се смање штете од полава без инвестиција у грађевинске радове.
Хидрограђевинске мере заштите су двојаке:
a)  пасивне, које се своде на линијску одбрану насипима, регулацијама речних токова и ограничавањем плавне зоне и 
b) активне мере којим се чини смањење поплавног таласа коришћењем узводних акумулација и ретензија.
4.7.2.3. 
Заштита од ерозије и бујица
Антиерозиона заштита спроводиће се као мера интегралног коришћења вода и уређења простора уз постављени захтев да се сливови благовремено антиерозионо уређују, како би се постигли ефекти смиривања ерозије и смањење продукције наноса пре реализације акумулационих басена и других објеката који се штите од ерозија и бујица.
Заштита од водене ерозије предузимаће се ради спречавања губитка земљишта, заштите од поплава, спречавања механичког и хемијског загађивања водотока, док ће се  противерозиони радови приоритетно изводити ради спречавања водне ерозије (техничким и биолошким мерама).
За детаљну анализу утицаја и последица и усвајање антиерозионих мера и грађевинских радова, неопходно је извршити детаљно рекогносцирање терена по сливовима, утврђивање евентуалне промене хидрографске класе, категорије разорности и врсте бујице, дефинисање меродавних протицаја на основу најсвежијих хидролошких податка и тек након тога приступити доношењу одлуке о мерама, врсти и обиму радова. 
4.7.2.4. 
Заштита од клизишта
Неопходно је системско одвођење атмосферских вода, изградња система за одвођење отпадних вода и избегавање нестандардних грађевинских интервенција на теренима у нагибу.
4.7.2.5. 

Заштита од пожара
Заштита од пожара на подручју Генералног плана спроведена је применом одговарајућих противпожарних мера у фази избора конкретних решења организације, намена површина, саобраћаја и др.
У оквиру ових решења обезбеђени су (а) одговарајући размештај и удаљеност зона за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске, производне, складишне и сервисне функције, (б) одговарајућа ширина путева и саобраћајница, (в) простор за потребе ватрогасних капацитета и (г) потребне количине воде у градској мрежи са системом хидраната и другим системима за гашење пожара.
Да би евентуалне могућности избијања и ширења пожара биле сведене на најмању меру, у разради Генералног плана, као и у утврђивању услова за изградњу и уређење простора, морају се доследно примењивати Законом утврђене мере противпожарне заштите, посебно када се ради о објектима, комплексима и целинама, који могу бити места потенцијалног избијања пожара, односно експлозије.
Осим обезбеђења потребних количина воде за противпожарне потребе у градској мрежи, треба рачунати и са могућим организованим захватањем воде из водотокова.
4.7.2.6. 

Заштита од ратних разарања
Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите, чл. 8. тачка 3. подручје Ћићевца сврстано је у насељена места трећег степена угрожености као седиште општине Ћићевац.
Заштита становништва се, сходно овом степену угрожености, реализује у склоништима допунске заштите (обим заштите 30 кПа), у угроженим реонима, а у осталим деловима насеља у заклонима (подрумске и друге погодне просторије, природни објекти, рововски заклони и др).
Општински штаб цивилне заштите утврдиће степен угрожености сваког насељеног места на подручју Генералног плана, као и рејоне угрожености у самом насељеном месту и на основу тога одредити врсту и обим заштите у тим реонима.
V       
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правилима грађења утврђују се следећи услови:
(1) 
Врста и намена објеката
(2) 
Услови за образовање грађевинске парцеле
(3) 
Положај објеката у односу на регулацију
(4) 
Највећи дозвољени: проценат заузетости и индекси изграђености
(5) 
Највећа дозвољена спратност објеката
(6) 
Услови за изградњу других објеката на грађевинској парцели
(7) 
Приступ парцели и паркирање возила
(8) 
Услови прикључења на комуналну инфраструктуру
(9) 
Архитектонско и естетско обликовање објеката
(10) Услови за обнову и реконструкцију објеката
(11) Услови за обликовање простора.
5.1. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА УТВРЂЕНЕ НАМЕНЕ
Правила грађења утврђују се за карактеристичне облике изградње објеката у следећим урбанистичким зонама  и целинама одређене намене:
(1) 
Зоне централних функција
(2) 
Зоне централних функција са становањем
(3) 
Зоне становања са пословним простором
(4) 
Зоне становања са делатностима
(5) 
Зоне породичног становања градског типа
(6)
Зоне викенд становања
(7) 
Радне зоне за производњу, сервисе и складишта
(8) 
Зоне спорта и рекреације
(9) 
Зоне јавних зелених површина
(10) 
Зоне комуналних објеката
(11)
Зоне туризма и угоститељства
(12)
Зоне заштитног појаса инфраструктурних система.
(1)     ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА
За изградњу и обнову објеката централних функција нивоа општинског центра, односно центра урбанистичке целине, као што су: објекти јавних служби (управа, администрација и сл), банке, поште и друге јавне институције, објекти комерцијалних функција (снабдевање, трговина, угоститељство, услужно занатство), који се граде на слободним просторима планираним за централне функције примењују се нормативи за конкретну намену с тим да се задовоље и следећа правила грађења:
- 
Грађевинска парцела - у зависности од функције објекта,
- 
Положај објеката на регулацији, или повучен од регулације за потребан предпростор 
у зависности од функције објекта,
- 
Проценат заузетости 
до 80% - 90%
- 
Индекс изграђености
до 2,4 - 3,2
- 
Минимална спратност
П+2+Пк
- 
Максимална спратност 
П+4+Пк
- 
Могућа изградња подрума
- 
Уређено зеленило  
мин. 10%
- 
Број паркинг места
1 ПМ на 70 м2
- 
Уређене слободне површине између свих објеката у блоку.
-
Могућа изградња других пратећих објеката на парцели уколико су у функцији 
  
основне намене јавних објеката.
- 
Прикључење на инфраструктурну мрежу према конкретним условима локације.
- 
Архитектонско обликовање објекта у стилу савремених архитектонских домета.
-
Код обнове и реконструкције постојећих објеката, на постојећим грађевинским 
 
парцелама, примењују се утврђени услови за изградњу нових објеката.
(2)    ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА СА СТАНОВАЊЕМ
За изградњу и реконструкцију објеката становања са централним функцијама, ако се објекти централних, комерцијалних  и јавних функција граде и реконструишу у комбинацији са породичним или вишепородичним становањем, примењују се следећа правила грађења за изградњу и реконструкцију:
- 
Простор за становање
40% површине
- 
Простор за централне, пословне 
 
и јавне функције 
60% површине
- 
Грађевинске парцеле
 
минимум 500 м2 за објекте П+2+ Пк
   
минимум 1.000 м2 за објекте П+4+ Пк
- 
Положај објеката на регулацији, или повучен од регулације за потребан 
предпростор у зависности од функције објекта,
- 
Густина насељености
100-200 ст/ха
- 
Проценат заузетости
до 60%
- 
Индекс изграђености
до 2,0 (на нивоу блокова)
- 
Минимална спратност
П+2+Пк
- 
Максимална спратност
П+4+Пк
- 
Могућа изградња подрума
- 
Могућа изградња других пратећих објеката на парцели уколико су у функцији 
основне намене јавних објеката.
- Уређено зеленило
минимум 20%

Број паркинг места
1 ПМ на 1 стан

за пословни простор
1 ПМ на 70 м2
- 
Број гаража
30% броја станова
- 
Прикључење на инфраструктурну мрежу према конкретним условима локације.
- 
Архитектонско обликовање објекта у стилу савремених архитектонских домета.
(3) 
  ЗОНА СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ

  (вишепородично и породично становање)
За изградњу објеката становања са пословним простором у центраном делу Ћићевца и Појата, који се односе на изградњу пословног простора за трговинске занатске, услужне и друге пословне функције у склопу постојећих и нових породичних и вишепородичних стамбених објеката примењују се следећа правила грађења за изградњу и реконструкцију:
- 
Простор за становање
80% површине
- 
Пословни простор
20% површине
- 
Грађевинске парцеле
500 - 1.000 м2
- 
Положај објеката на регулацији, или повучен од регулације за потребан 
предпростор у зависности од функције објеката.
- 
Густина насељености
50 - 150 ст/ха
- 
Проценат заузетости
до 50%
- 
Индекс изграђености
до 1,6 
- 
Минимална спратност
П+2+Пк
- 
Максимална спратност
П+4+Пк
- 
Могућа изградња других приземних пратећих објеката на парцели уколико су у 
функцији основне намене.
- 
Уређено зеленило
минимум 20%
- 
Број паркинг места
1 ПМ на 1 стан
  
за пословни простор
1 ПМ на 70 м2
- 
Паркинг у оквиру грађевинске парцеле или у оквиру јавне површине за паркирање.
- 
Број гаража
1 ГМ на 1 стан.
- 
Прикључење на инфраструктурну мрежу према конкретним условима локације
- 
Архитектонско обликовање објекта у стилу савремених архитектонских домета.
(4)    ЗОНА СТАНОВАЊА СА ДЕЛАТНОСТИМА
За изградњу објеката становања са пословним простором за делатности које не угрожавају животну средину у Ћићевцу и Појатама примењују се следећа правила грађења за изградњу и реконструкцију:
- 
Простор за становање
50% површине
- 
Простор за делатности
50% површине
- 
Грађевинске парцеле
200 м2
- 
Положај објеката на регулацији, или повучен од регулације за потребан 
предпростор у зависности од функције објекта.
- 
Обавезан економски приступ радионицама
- 
Густина насељености
20 - 150 ст/ха
- 
Проценат заузетости
до 60%
- 
Индекс изграђености 
до 1,0
- 
Максимална спратност 
до П+2+Пк
- 
Пословни простор
до П+ Пк 
- 
Могућа изградња подрума
-
Могућа изградња других приземних пратећих објеката на парцели 

уколико су у функцији основне намене.
- 
Уређено зеленило
минимум 20%
- 
Број паркинг места
1 ПМ на 1 стан
  
за пословни простор
1 ПМ на 70 м2
- 
Број гаража
1 ГМ на 1 стан
- 
Паркинг и  гараже у оквиру грађевинске парцеле.
- 
Прикључење на инфраструктурну мрежу према конкретним условима локације.
- 
Архитектонско обликовање објекта устилу савремених архитектонских домета.
(5)    ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА ГРАДСКОГ ТИПА
За изградњу нових објеката становања градског типа, који се граде као породични стамбени објекти, на индивидуалним грађевинским парцелема, без помоћних објеката пољопривреде или делатности,  примењују се следећа правила грађења:
- 
Простор за становање
100% површине
- 
Грађевинске парцеле
300-500 м2
- 
Положај објеката
мин. 3,00 м од регулације
- 
Густина насељености
20-100 ст/ха
- 
Проценат заузетости
до 50%
- 
Индекс изграђености
0,6 - 0,8
- 
Максимална спратност
до П+2+Пк
- 
Могућа изградња подрума
- 
Могућа изградња других приземних пратећих објеката на парцели који су у функцији становања (гараже, оставе, и сл).
- 
Уређено  зеленило
минимум 30%
- 
Број паркинг места
1 ПМ на 1 стан
- 
Број гаража
1 ГМ на 1 стан
паркинг и гараже у оквиру грађевинске парцеле.
- 
Прикључење на инфраструктурну мрежу према конкретним условима локације.
- 
Код архитектонског обликовања треба се побринути о уклапању, димензионалном и стилском, објеката у околину.

За попуну блокова код породичног становања утврђују се следећи услови:
- 
величина најмање грађевинске парцеле: за слободностојећи објекат 280,00 м2, двојни 380,00 (2х190) м2, полуатријумски 110,00 м2; за објекат у непрекинутом низу 130,00 м2 и у прекинутом низу 180 м2;
- величина највеће грађевинске парцеле: за слободностојећи објекат 500,00 м2, двојни 650,00 (2х325) м2, полуатријумски 180,00 м2, за објекат у непрекинутом низу 210,00 м2 и у прекинутом низу 250,00 м2;
- најмања ширина грађевинске парцеле: за слободностојећи објекат 12,00 м2, двојни 16,00 м2 (2х8,00)м, за објекат у непрекинутом низу 5,00 м и за објекат у прекинутом низу 8,00м;
- место објекта на парцели: удаљење објекта од регулационе линије не може бити мање од 4 м, осим код попуне блока, где важи грађевинска линија изграђених суседних објеката;
- на парцели или у објекту мора бити обезбеђено најмање по једно паркинг или гаражно место за сваки стан;
- урбанистички показатељи: степен изграђености минимум 0,50 а максимум 1,6; степен заузетости земљишта максимум 80% за полуатријумски објекат, за слободностојећи, двојни и објекат у прекинутом низу 60%; за објекат у непрекинутом износу 70%;
- међусобна удаљеност слободностојећих објеката, објеката у прекинутом низу и двојних објеката износи половину висине вишег објекта. Она се може смањити за четвртину ако објекти на напсрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, али не може бити мања од 4,00 м ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење;
- ако међусобна удаљеност за изграђене стамбене објекте износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама предвидети отвори стамбених просторија;
- удаљеност новог породичног објекта од другог нестамбеног објекта, може бити најмање 2,5 м;
- спратност породичног стамбеног објекта, без обзира на врсту изградње, може бити П+Пк (приземље и поткровље), до П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). Ови објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије зависно од теренских услова;
- 
висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12,00 м;
-
изградња гараже и помоћног објекта утврдиће се урбанистичком дозволом под условом да величина грађевинске парцеле не буде мања и то: за слободностојећи објекат од 300,00 м2, за двојни 450,00 (2х225)м2, за објекат у непрекинутом низу 180,00 м2, у прекинутом низу од 225,00 м2;
- помоћни објекат (у виду анекса или посебан објекат), утврђује се у задњем делу парцеле у односу на улицу, с тим да бруто површина објекта не може бити већа од 1/8 површине парцеле;
- 
помоћни објекат може бити приземан, или са подрумом;
- 
у породичном стамбеном објекту или анексу могу се обављати делатности (које не угрожавају околину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима), а величина дела породичног стамбеног објекта, који се може користити за те намене, не може бити већа од трећине бруто површине објекта;
- по правилу помоћни објекти се граде на линији суседне грађевинске парцеле (супротно од своје чеоне) уз сагласност власника, односно корисника те парцеле;
- висина надзитка поткровне стамбене етаже за мансардни кров не може бити већа од 1,30 м. За потровне етаже, са кровним равнима без прелома од стрехе до слемена, висина надзитка не сме бити већа од 1,60 м. Висина надзитка се рачуна од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
(6)    ЗОНА ВИКЕНД  СТАНОВАЊА 
За изградњу  објеката становања који се граде као породични стамбени објекти, на индивидуалним грађевинским парцелема, са објекатима и за пољопривредне делатности, примењују  следећа правила грађења:
- 
Простор за становање
30% површине
- 
Простор за пољопривредне објекте
70% површине
- 
Грађевинске парцеле
1000 м2
- 
Положај стамбених објеката
4,00 м од регулације
- 
Положај пољопривредних објеката
у залеђу парцеле
-
Економски приступ пољопривредним објектима
обавезно
- 
Густина насељености
20-50 ст/ха
- 
Проценат заузетости
до 40%
- 
Индекс изграђености
0,2 - 0,4
- 
Максимална спратност
П+1+П
- 
Спратност пољопривредних објеката
     П
- 
Паркинг за стамбени простор 
у оквиру
и механизацију
грађевинске парцеле
(7)    РАДНЕ ЗОНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СЕРВИСЕ И СКЛАДИШТА
За изградњу нових или рекострукцију постојећих објеката за индустријске, производне, сервисне и складишне функције у постојећим, односно новим радним зонама, примењују се следећа правила грађења:
- 
Величина комплекса, усаглашава се са технолошким условима и потребама 
  
конкретне намене,
- 
Сваки комплекс има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама.
- 
Положај објеката

мин. 4,00 м од регулације
-
Проценат заузетости комплекса 

40-60% 
   
(зависно од намене и предвиђене технологије)
- 
Индекс изграђености
1,0 - 1,2
- 
Спратност и висина објеката зависно од функција и технолошких потреба.
- 
Могућа изградња подземних етажа
- 
Површине за зеленило
мин. 20%
-
Заштитно зеленило и друге мере заштите према нормативима и прописима
  
за конкретну делатност
Доказ о еколошкој заштити - Студија утицаја
- 
Број паркинг места - 20% од броја запослених
- 
Паркинг простор у оквиру грађевинске парцеле и/или уз приступну саобраћајницу
- 
Број гаража - према потреби
- 
Гараже у комплексу.
У комплексу за производне, сервисне и складишне функције може се предвидети и изградња индивидуалног стамбеног објекта власника, и то на посебној парцели или на погодном месту у комплексу, у ком случају се примењују нормативи за изградњу индивидуалних стамбених објеката градског типа.
(8)    ЗОНЕ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Површина грађевинске парцеле за објекте ове намене утврђује се зависно од врсте и категорије објекта.
- 
Простор за спортске намене 
90% површине
- 
Простор за станове особља
10% површине
- 
Проценат заузетости:

- 
за затворене објекте
45-60%

- 
за отворене објекте
      75%
- 
Индекс изграђености
0,3 - 0,6
- 
Заштитно зеленило
20-30%.
У оквиру објеката за спорт и рекреацију могућа је изградња простора за пратеће послове, угоститељске и сличне функције, које нису у супротности са основном функцијом.
У оквиру комплекса за спорт и рекреацију могућа је изградња стамбених објеката за запослене раднике који су ангажовани на одржавању.
Број стамбених једница је максимално један стан/ха комплекса за спорт и рекреацију.
Број паркинг места одређује се у складу са бројем гледалаца и рангом спортског објекта.
Све слободне површине треба да буду уређене као јавне зелене површине.
(9)    ЗОНЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Услови за уређење зеленила односе се на уређење јавних зелених површина (паркова, скверова, дрвореда), зелених површина у оквиру стамбених и других комплекса, односно заштитног зеленила (у зонама уз саобраћајнице, регулације, водотокове, око комуналних објеката и др).
Уређење јавних зелених површина врши се по посебном пројекту за формирање ових површина, који се ради у складу са условима Генералног плана.
Уређење зелених површина у оквиру стамбених и других комплекса врши се у складу са условима, нормативима и стандардима, који су утверђени Генералним планом за одговарајуће намене, односно разрађени Регулационим планом конкретног комплекса.
Уређење заштитног зеленила врши се у складу са карактером и условима конкретне намене (санитарна заштита, саобраћај, регулација водотока и др) или у складу са агротехничким мерама у случају када се као заштитно зеленило третирају простори са пољопривредним културама (воћњаци, шуме и др).
(10)    ЗОНЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Услови за изградњу комуналних објеката утврђују се у складу са одговарајућим санитарно – хигијенским, односно техничким прописима за конкретне објекте (гробља, пијаце, пречишћивач  и сл), а на основу детаљне разраде сваког конкретног комплекса.
Комплекси комуналних објеката морају у свом окружењу имати одговарајуће површине заштитног зеленила.
(11)    ЗОНЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Изградња објеката за туризам и угоститељство на новим просторима, као и реконструкција постојећих објеката, мора да буде у складу са нормативима за изградњу туристичких објеката одређене категорије.
Површина грађевинске парцеле за објекте ове намене утврђује се зависно од врсте и категорије објеката.
- 
Проценат искоришћености
мах. 70%
- 
Индекс изграђености
   до   2,0
- 
Уређено зеленило
мин. 10%
- 
Број паркинг места 

Према пропису за опредељену категорију 
  
објекта у  оквиру грађевинске парцеле  
  
или уз приступну  саобраћајницу  за 
 
посетиоце
- 
Број гаража
Према пропису за опредељену 
  


категорију  објекта за посетиоце.
(12)    ЗОНЕ ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
Појас шире заштите магистралне инфраструктуре износи:
-
железничка пруга 
укупно
250 м
-
гасовод
укупно
200 м
-
оптички кабл 
укупно
    4 м
-
пловни пут В. Мораве
укупно
300 м
-
аутопут
укупно
700 м

У оквиру ових појасева примењиваће се следеће мере заштите и грађења:
1)
За проширење и реконструкцију постојећих и изградњу планираних производних, складишних, дистрибутивних, услужно-трговинских и других капацитета у заштитним појасима аутопута и железничке пруге, обавезна је израда процене утицаја на животну средину (тих објеката на и од аутопута и пруге), с тим да ће трошкове спровођења те заштите сносити инвеститори објеката у заштитним појасима;
2)
У делу насеља обавезно је спровођење мера заштите од буке, вибрације и загађења ваздуха свих постојећих стамбених објеката који се налазе на удаљености мањој од 50м од ограде аутопута, односно на удаљености од 25м од ограде пруге;
3)
У делу радне зоне предузети мере заштите од буке, вибрације и загађености ваздуха свих постојећих и планираних производних објеката (са посебним еколошким захтевима), који се налазе на удаљености мањој од 100м од трасе аутопута, односно 50м од последњег колосека.
(13)    РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
Реконструкција  простора према условима Генералног плана подразумева замену постојећих објеката или делова објеката на одређеном простору новим објектима исте, сличне или друге намене.
(а) Реконструкција крова и надградња етаже са поткровљем у блоку вишепородичног становања.
- 
Надградња се изводи изнад целог објекта контиунирано у материјалу и композицији.
- 
Надградња треба да буде изведена у архитектонском маниру који се у складу са постојећим делом објекта.
- 
Прозорски отвори, балкони и терасе, морају се поставити у истој вертикалној равни са отворима, балконима и терасама на постојећој фасади.
- 
Надградња не сме затворити постојеће светларнике објекта који се надграђује као ни светларнике суседних објеката.
- 
Није дозвољено отварање прозорских отвора на забатним зидовима надзиданог дела објекта, ако је постојећи објекат у низу, без обзира на разлику у висини између суседа.
-
Ако се на постојећем делу забатног зида налазе прозорски отвори помоћних просторија и ходника зграде, а на растојању су мањем од 3,0 м од суседа, могу се формирати отвори на надзиданом делу објекта за просторије исте намене.
- 
На углу континуалног блока могућа је надградња објекта и изнад висине суседа у циљу наглашавања објекта или једног његовог дела.
- 
Надграђени део објекта по правилу не излази из габарита постојећег објекта, али може имати испусте балкона и тераса ван грађевинске линије зграде мах. 1,20 м према дворишту (0,80 м ван регулационе линије) уколико исти не угрожавају суседне објекте.
(б) Доградња и проширење стамбених јединица у приземљу објекта вишепородичног становања било на зелену површину у циљу проширења стана није дозвољено.
(в) Доградња и проширење комерцијалних и привредних јединица (локала) у блоку вишепородичног становања на зелену површину могуће је ако не угрожава његово постојеће коришћење.
(г) Отварање  подрумских или приземних просторија блока вишепородчног објекта којим се ови простори повезују са сталним простором у циљу добијања простора друге намене (комерцијално - пословне делатности) могућ је, с тим да се габарити степеница нађу у габариту објекта уколико се прилази отварају са равне површине (тротоара).
(д) Затварање постојећих пасажа у блоковима пословно - стамбених функција, могуће је под условом да оно не угрожава основну функцију објекта.
5.2.      
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
5.2.1.   
САОБРАЋАЈ
Овим правилима се одређују регулационе ширине примарних и секундарних саобраћајница, садржај попречних профила и њихови регулациони елементи.
Попречни профил примарних саобраћајница садржи коловоз за двосмерни саобраћај, тротоаре, евентуално зелене заштитне траке и обавезно дрворед. У изграђеном делу насеља, где просторне могућности то не дозвољавају, зелена трака може бити изостављена. Минимална ширина коловоза на овим саобраћајницама износи 7,0м (изузетно 6,0м), минимална ширина тротоара 2,5м (изузетно 1,5м) и минимална  ширина зелене траке 1,25м.
Попречни профил секундарних саобраћајница садржи коловоз за двосмерни или једносмерни саобраћај и тротоаре. Изузетно, у изграђеном делу могу се задржати постојеће улице без тротоара, као пешачко - колски прилази. Минимална ширина коловоза код секундарних саобраћајница је 6,0м (изузетно 5,5м), а минимална ширина тротоара је 1,5м.
Уколико планирани профил саобраћајнице не може бити изведен, исти прилагодити фактичком стању, уз обавезно поштовање важећих прописа.
Укрштаји градских саобраћајница са аутопутем су решени преко саобраћајних петљи или као денивелисани. Међусобни укрштаји градских саобраћајница су површински.
Регулација саобраћаја на подручју Генералног плана извршиће се применом хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације.
На подручју Генералног плана треба омогућити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, хендикепираних и инвалидних лица ("Служебени гласник РС", бр. 18/97).
Укрштаји друмских саобраћајница са железничком пругом су денивелисани, у свему у складу са условима из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е - 75, деоница Београд - Ниш ("Службени гласник Републике Србије", број 69/03), Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", број 101/05) и Закона о железници ("Службени гласник Републике Србије", број 18/05). Максимална удаљеност два суседна укрштања на отвореној прузи износи 4км (изузетно 5км).
Приликом утврђивања површина намењених паркирању у плановима нижег реда, придржавати се следећих норматива:
	Садржај
	Потребе корисника (ПМ/1000м2)

	
	Стални корисници
	Посетиоци 
	Укупно

	Становање
	12
	3
	15

	Производња
	20
	-
	20

	Факултети
	30
	-
	30

	Пословање
	25
	5
	30

	Трговина
	8
	52
	60

	Хотели
	4
	26
	30

	Ресторани
	20
	100
	120

	Биоскоп-позориште
	-
	250
	250


 5.2.2.  
ТТ МРЕЖА
Услови за изградњу ПТТ мреже, у смислу траса, карактеристика водова и објеката, дати су у графичком приказу: "ТТ мрежа и објекти".
Услови, правила и мере за уређење и коришћење система ПТТ мреже и објеката подразумевају да се:
- телефонска мрежа у насељу  гради као кабловска,
- дуж нових и постојећих саобраћајница треба да буде обезбеђен простор у профилу за полагање кабловске телефонске мреже. Нови претплатнички каблови ће се полагати по трасама постојећих каблова и новопланираним трасама у новопланираним просторима изградње. 
5.2.3.  
ВОДОВОДНА  И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Услови за изградњу примарне водоводне и канализационе мреже у смислу траса  цеви дати су у графичким приказима:
 
П8
Водоводна мрежа и објекти и
 
П9    
Канализациона мрежа и објекти.

Профили цевовода за водоводну и канализациону мрежу дефинисани су у складу са просторним и технолошким карактеристикама система и то за:

а) примарну водоводну мрежу зависно од система, подручја, потреба корисника и противпожарних потреба мин.  100 mm, а за

б) канализациону мрежу зависно од система, подручја, капацитета планираних количина фекалних и атмосферских вода.
Положај мреже у саобраћајном профилу генерално треба да задовољи следеће услове:
5.2.3.1.  
Водоводна мрежа
Цевоводи главних довода водоводне мреже постављају се у ивичним зонама (коридора) коловозног профила ван коловозних површина (у профилима пешачких стаза, између регулационе и грађевинске линије на мин. дубини од 1,0 m, од горње ивице цеви).
Цевоводи разводне водоводне мреже постављају се у ивичним зонама коловозног профила у коловозним површинама, на хоризонталном одстојању осовине цевовода у односу на ивицу коловоза од 1,0 m, на мин. дубини од 1,0 m, од горње ивице цеви.
5.2.3.2.  
Резервоар
За потребе изградње резервоара потребно је обезбедити  укупан простор заједно са зоном непосредне заштите. Минимално потребно растојање за зону непосредне заштите од ивице објекта до ограде износи 10,0 m.
5.2.3.3.  
Канализациона мрежа

Канализациона мрежа за употребљене воде поставља се по правилу у осовини коловоза саобраћајница на минималној дубини од 1,2 m у односу на горњу ивицу цеви.
Канализацију за атмосферске воде полагати у коловозу, на хоризонталном одстојању од 1,0m у односу на ивицу коловоза, са стране супротне положају водоводне мреже. Реципијенти атмосферских вода су Јовановачка река и Кочански поток, и изливе пројектовати изнад кота средњих вода ових водотока.
5.2.3.4.  
Пречишћивач
Степен пречишћавања употребљених вода на постројењу треба да обезбеди очување прописне категорије реципијента ( II-а класе за Велику Мораву).
5.2.4.  
РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА 

Уређење и регулација водотока, изградња мостова и уређење приобалног простора водотока мора бити у складу са општим условима из Генералног плана и хидротехничким условима.

Општи услови из Генералног плана  односе се на правац трасе, профил, заштитни појас, позицију и нивелету мостова, заштитних бедема, као и усклађивање са постојећом и планираном саобраћајном мрежом.

Хидротехнички услови се односе на протицајни профил регулације утврђен за нормалне, двадесетогодишње и педесетогодишње критичне плавне воде.

Забрањује се изградња сталних објеката у појасу инудације, као и уношење материјала који би у случају поплаве могли представљати узрок опасности. Забрањује се и уношење и одлагање смећа и другог отпада у корито водотока.
Мостови се морају градити са довољном пропусном моћи и адекватним конструктивним елементима. Посебно размак између стубова не сме бити мали како се не би задржавао "пливајући нанос".
5.2.5.  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Трасе водова и положај трафостаница дат је графичким прилогом Електроенергетске мреже и објекти.
За изградњу електроенергетског система и заштиту истог од угрожености од осталих објеката и обрнуто, дефинишу се доле наведени услови, правила и мере за коришћење и уређење простора.
1) Трафостаница 110/35кВ
Трафостаница је ван захвата Генералног плана.
2) Вод 110кВ
Постојећи вод се задржава.
Коридор далековода износи 24,0 м, са обе стране од осовине далековода по 12,0 м.
У коридору далековода не дозвољава се подизања објеката високоградње и подизање засада већих од 3,0 м.
У делу вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница морају се задовољити хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати појачану механичку и електричну сигурност.
3) Водови 35кВ
Постојећи водови се задржавају.
Коридор далековода износи 16,0 м, са обе стране од осовине далековода по 8,0 м.
У коридору далековода не дозвољава се подизања објеката високоградње и подизање засада већих од 3,0 м.
У делу вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница морају се задовољити хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати појачану механичку и електричну сигурност.
Кабловски водови полагаће се у тротоару на дубини 1,0 м од коте тротоара, а на прелазима саобраћајница 1,1 - 1,2 м са механичком заштитом. Трасе кабловских водова су поред траса планираних и постојећих 10кВ каблова.
4) Трафостанице 35/10кВ
ТС  "Сталаћ" се задржава. Дозвољава се реконструкција исте.
Нова ТС "13. октобар" је у индустријском комплексу "13. октобар", са димензијама парцеле не мање од 35,0м х 30,0м, са трансформаторима на слободном и постројењем 10кВ и 35кВ у објекту. Остали подаци (нивелација и регулација, организација простора итд) дефинисаће се на основу дефинисања трафостанице и урбанистичко - техничких услова, при чему посебну пажњу посветити уклапању објекта у околину и нивоу буке.  
5) Водови 10кВ
Сви постојећи надземни водови се уклањају, сем водова на рубним деловима и на излазу из подручја обухваћеног Генералним планом ка сеоским насељима.
Постојећа кабловска мрежа се задржава, а на деоницама где омета изградњу измешта се.
Нова мрежа је кабловска. Водови се полажу на 0,8 - 1,0 м од коте терена, у тротоару ближе ивичњаку (до 0,8 м од истог) са трасом дефинисаном Генералним планом. 
При прелазу саобраћајница, водове механички заштитити.
Унутар блокова трасе ће се дефинисати даљом разрадом Генералног плана.
6) Трафостанице 10/0,4кВ
Постојеће трафостанице се, у принципу, задржавају. Трафостанице типа стубне и кула могу се заменити слободностојећим типским објектима уз или непосредну близину постојеће трафостанице. Постојеће слободностојеће трафостанице могу се дограђивати и покривати косим кровом.
Не дозвољава се подизање стамбених објеката и трафостаница ако је међусобно одстојање мање од 4,0 м.
Трафостанице се могу градити у објектима у радним зонама и централним функцијама без становања.
Трафостанице се не могу градити на просторима друштвеног стандарда. Изузетно, када нема простора за исте, може се изградити, под условом да је иста одвојена оградом.
Нове трафостанице су типски слободностојећи објекти, углавном са косим кровом, постављене на најмање 1,0м од регулационе линије, изузетно на регулационој линији. На периферији насеља могу се поставити стубне трафостанице.
Локације нових трафостаница су оријентационо дате, те ће се положај истих дефинисати даљом разрадом Генералног плана.
7) Мрежа 0,4кВ
Постојећа мрежа се задржава и она се може реконструисати, с тим што се задржава осовина трасе. Дуж главних саобраћајница и централних функција иста може прећи у кабловску.
Нова мрежа на просторима становања са централним функцијама, објектима друштвеног стандарда, радних зона, комуналних функција, паркова и спорта и рекреације је кабловска.
На просторима становања са делатностима и становања градског типа мрежа може бити надземна и подземна, у зависности од договора корисника и Електродистрибуције.
На просторима становања сеоског типа и породичног становања  мрежа је надземна.
8) Јавно осветљење
Мрежа осветљења је као и мрежа 0,4кВ.
Тип и висина стубова, као и типови светиљки су стандардизовани од Електродистрибуције Краљево. Снага и тип сијалица, висина стубова и размак стубних места дефинисаће се према категоризацији саобраћајница и светлотехничким условима.
На просторима друштвеног стандарда, централних и комуналних функција, спорта и рекреације и паркова може се одступити од типизације, а ако инсталацију одржава Електродистрибуција потребно је прибавити сагласност.
9) Пољопривредно земљиште
Мреже и објекти на пољопривредном земљишту дефинисаће се Планом наводњавања и посебном урбанистичком документацијом.

5.2.6.
ГАСОВОДНА МРЕЖА
Локација за изградњу главне мерно-регулационе станице (ГМРС), са потребном зоном заштите, планирана је у западном  делу подручја Генералног плана, на простору у површини од 0,12 ха.
Простор за ГМРС треба да буде оквирних димензија 45 х 25 м, око које треба да буде простор потребне заштите.
Простор за изградњу мерно-регулационе станице за индустријске потрошаче и широку потрошњу са потребном зоном заштите треба да износи  око 0,06 ха.
За магистрални гасовод који пролази кроз подручје Генералног плана обезбедити заштитни појас ширине 60,0 м (30 +30).
Цевоводи гасовода средњег и ниског притиска постављају се у регулационом појасу саобраћајница, на минималној дубини од 1,0 до 1,2 м, од горње ивице цеви.
5.3.     
ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ



НЕГАТИВНИХ И УВЕЋАЊЕ ПОЗИТИВНИХ 



УТИЦАЈА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
5.3.1. 
Правила за спречавање и ограничавање негативних утицаја



реализованих решења на животну средину
  
Ова правила посебно су обрађена у поглављима:
-
Регулација водотока;
-
Каналисање отпадних вода, пречишћавање употребљених вода;
-
Правила грађења;
-
Зелене површине у функцији заштите са правилима озелењавања грађевинског реона;
-
Заштита од земљотреса.
5.3.2. 
Правила и мере за ублажавање и отклањање постојећих и 
  
могућих утицаја планских решења вишег реда на подручје Плана  
Ова правила и мере резултат су имплементације Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд - Ниш, а обухваћени су у поглављу Правила грађења за утврђене намене, где су утврђени коридори заштите од буке, вибрација и аерозагађења од магистралних инфраструктурних система железниче пруге, аутопута Е-75, магистралног гасовода, оптичког кабла и далековода јаке струје.
5.3.3. 
Мере заштите животне средине од негативних утицаја Плана
Ове мере и смернице садржане су у свим елементима Плана, а посебно су наглашени у поглављима:
-
Концепција уређења простора, која је заснована на опредељењу: еколошко својство простора одређује његову намену; подизање нивоа квалитета живота и рада; минимизирање негативних утицаја и максимизирање позитивних ефеката постојећих и планираних активности у простору;
-
Зелене површине у функцији заштите животне средине;
-
Утицај планских решења на животну средину са мерама заштите од природних, елементарних катастрофа и ратних разарања.
5.3.4. 
Позитивни ефекти Плана на животну средину 
Ови ефекти се огледају пре свега у:
-
намени простора усаглашеној  са еколошким својствима простора;
-
плановима пошумљавања голети и обнови и заштити шума;
-
условима за мелиорацију и заштиту пољопривредног земљишта;
-  регулисању свих водотокова;
-
избору локације и система пречишћавања употребљених вода са подручја Плана;
-
у опредељењу за регионални систем депоновања комуналног отпада;
-
утврђивању система каналисања употребљених и атмосферских вода;
-
озелењавању улица, окућница, паркова;
-
увођењу нових еколошких система грејања (соларно, еолско, гас);
-
обиласку регионалних путева око насеља;
-
утврђивању коридора заштите од буке, вибрација и аерозагађења од магистралних линијских система (пруга, аутопут, гасовод, далековод);
-
установљењу трајног мониторинга животне средине;
-
обавезности  израде стратешке процене утицаја на животну средину у поступку имплементације Плана за све планове нижег реда и сва коришћења 
земљишта дефинисана чл. 35. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04) и чл. 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04).
VI   
ГРАФИЧКИ ДЕО ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
Графички прикази Генералног плана саставни су део Генералног плана и то су:
П-1
ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ПОДРУЧЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
1 : 5 000
П-2
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА
1 : 5 000
П-3
НАМЕНА ПРОСТОРА
1 : 5 000
П-4
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1 : 5 000
П-5
ДИСПОЗИЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА
ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ И ОПШТИ ИНТЕРЕС
1 : 5 000
П-6
ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
ПРЕМА ЗАЈЕДНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
1 : 5 000
П-7
САОБРАЋАЈНА  МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
1 : 5 000
П-8
ВОДОВОДНА  МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
1 : 5 000
П-9
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
1 : 5 000
П-10
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
1 : 5 000
П-11
ТТ МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
1 : 5 000
П-12
ГАСИФИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
1 : 5 000
П-13
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА И ЗАШТИТА ПРОСТОРА
1 :  5 000
П-14
СПРОВОЂЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
1 :  5 000
VII   
ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
7.1.   
РАЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА


Генерални план  ће се спроводити:
7.1.1. Уређењем и изградњом простора на основу постојећих важећих планова детаљне регулације у целини или у деловима који нису у супротности са правилима Генералног плана и то:
1.
Урбанистички пројекат аутосервис - комерцијални објекат у комплесу "Рубин" - Појате
2.
Урбанистички пројекат погона за израду прозора и врата од пластике и алуминијума у Појату, инвеститора Зорана Савића из Обрежа
3.
Урбанистички пројекат за изградњу млина у Сталаћу
4.
Урбанистички пројекат пословног комплекса "Михајловић" у Ћићевцу (бензинска пумпа са продавницом и рестораном)
5.
Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице са пратећим садржајем на катастарској парцели број 898/1 КО Сталаћ у Сталаћу - општина Ћићевац
6.
Урбанистички пројекат за изградњу објекта хале (магацински простор за смештај аутомобила и аутоделова са административном зградом) у Појатама
7.
Урбанистички пројекат комплекса фабрике сточне хране МТР "Агромил" у Појатама
8.
Урбанистички пројекат бензинске станице са пратећим садржајима инвеститора Богдановић Радише из Својнова код Параћина
9.
Урбанистички пројекат за изградњу објеката за прераду и финалну обраду дрвета у Појатама 

10.
Урбанистички пројекат Живановић I за изградњу бензинске станице са пратећим садржајем на катастарским парцелама број 7060/1 и 7061 КО Ћићевац у Ћићевцу - општина Ћићевац
11.
Урбанистички пројекат Живановић II за изградњу бензинске станице са пратећим садржајем на катастарским парцелама број 7066, 7065/2, 7058, 7059 и 7060/2  КО Ћићевац у Ћићевцу - општина Ћићевац
12.
Урбанистички пројекат инкубаторске станице са пратећим објектима на катастарским парцелама број: 4116, 4117, 4118, 4119 и 4120 КО Појате, у насељеном месту Појате, општина Ћићевац
13.
Урбанистички пројекат машинске базе "Коларевић" у Појатама, инвеститора Коларевић Душана из Ћићевца;
14. План о изменама и допунама Плана детаљне регулације туристичко - рекреативног комплекса мотела "Рубин 1" на аутопуту Е - 75, деоница Београд - Ниш (лево, км 753+200 - стационажа према Просторном плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е - 75, односно km 750+974 (почетак постојећег излива),  km 750+568 (средина локације) и km 750+364 (крај новопланираног улива) - стационаже према Референтном систему Републичке дирекције за путеве из Услова Републичке дирекције за путеве).
7.1.2. Уређењем и изградњом на основу нових планова детаљне регулације, који ће се урадити после доношења овог Генералног плана и то за следеће: 
- радна зона "Север"; 
- радна зона "Запад";
- пратећи садржаји аутопутева Е-75 и Е-761;
- железничка станица " Ћићевац";
- за све садржаје јавног карактера где је неопходно прибављање земљишта.

До израде Плана детаљне регулације, изградња на овим подручјима одвијаће се према Правилима уређења простора и правилима грађења овог плана и према одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима у поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа  ("Сл. гласник РС", бр. 45/03).

7.1.3. Уређењем и изградњом на основу извода директно из Генералног плана, применом регулационих услова, норматива и стандарда утврђених  у оквиру Правила уређења простора и Правила грађења Генералног плана.
7.2.     ЕТАПНОСТ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Утврђују се две етапе реализације Генералног плана, где прва представља решавање приоритетних потреба до 2015. године и то:
- решавање проблема одлагања комуналног отпада,
- изградњу канализационе мреже,
- изградњу система за пречишћавање отпадних вода,
- израду планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката за наведена подручја и садржаје,
- обезбеђење нових површина јавног грађевинског земљишта за реализацију примарних саобраћајних и инфраструктурних праваца,
- изградњу примарне градске гасоводне мреже,
- формирање нове радне зоне "Запад",
- перманентан рад на комуналном уређењу (регулација улица, изградња нових саобраћајних површина, уређење постојећих јавних зелених површина и др)
- уређење комасираних пољопривредних површина и реализација агротехничких система за наводњавање.
7.3. 
 УСАГЛАШАВАЊЕ ДРУГИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
  
 

СА ОДРЕДБАМА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
По доношењу Генералног плана примењиваће се само они урбанистички планови, чија решења у целости или у деловима нису у супротности са поставкама Генералног плана, а наведени су у поглављу VII  тачка 7.1.1;
Усаглашавање важећих урбанистичких планова са решењима и правилима Генералног плана у деловима који нису у складу са одредбама овог Генералног плана, извршиће надлежни општински органи у складу са динамиком изградње појединих простора, односно, инфраструктурних система.
Надлежна јавна предузећа ускладиће своје средњорочне и годишње програме са Планским решењима и етапама усаглашеним са динамиком реализације Генералног плана.
Урбанистичка и друга акта која нису у складу са Правилима Генералног плана ставиће се ван снаге у целини или у деловима који су у супротности са правилима Генералног плана.
Надлежне службе општине Ћићевац обезбедиће перманентно праћење и периодично извештавање о активностима и проблемима у спровођењу планских решења и правила утврђених Генералним планом.
VIII
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат Генералног плана урађен је у шест истоветних примерака од којих се три примерка налазе у Скупштини општине Ћићевац, један примерак у Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије и два примерка у  ЈП Завод за урбанизам Ниш.
Елаборати су оверени печатом Скупштине општине Ћићевац и потписом председника Скупштине oпштине.
Надзор над спровођењем Генералног плана врши Општинско веће општине Ћићевац.
О спровођењу Генералног плана стараће се Одељење за привреду, финансије и инспекцијске послове, Одсек за планирање и комунално - стамбене послове општине Ћићевац.
Стратешка процена утицаја Генералног плана Ћићевца на животну средину саставни је део документације Генералног плана и у свему урађена у складу са Законом о стратешкој  процени утицаја на животну средину.
Генерални план Ћићевца ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ћићевац".
Број: 350-136/01-02
 30.07. 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ



      






ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,

      Синиша Станојевић
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