РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа Ћићевац

Карађорђева бр.106

Број: 404-44/19-03

Дана: 09.10.2019. године

ЋИЋЕВАЦ

**Предмет: Одговор на питање јавне набавке бр.1.3.6**

**Питање 1:**

„ У конкурсној документацији за ЈН бр.1.3.6 у обрасцу бр.2 -Образац понуде са структуром понуђене цене у предрачуну радова за:

- Ул. Петра Кочића

- Ул. Српских ратника

- Ул. Краља Петра Првог

- Ул. Борислава Радуловића

- Ул. Милоја Закића

- Ул. Солунских ратника и

-Ул. Танаска Рајића

у тачки 1.5. (1.предходни радови) стоји:

„План превентивних мера

Обавеза Извођача да одреди једног или више координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду пројекта), који ће израдити План превентивних мера и обављати послове из чл.11. Уредбе о безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима „Сл.гласник РС“, бр.14/19 и 95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед настале промене на градилишту, а на захтев координатора за извођење радова, вршити измене и допуне Плана превентивних мера, мерење и обрачун је паушално.“

По Закону је ово обавеза Инвеститора. Мишљења смо да ова позиција не би требала да стоји у предрачуну.

**Одговор 1:**

Слажемо се Вашом примедбом. Поменута измена, Образац понуде са структуром понуђене цене у предрачуну радова за:

- Ул. Петра Кочића

- Ул. Српских ратника

- Ул. Краља Петра Првог

- Ул. Борислава Радуловића

- Ул. Милоја Закића

- Ул. Солунских ратника и

-Ул. Танаска Рајића

у тачки 1.5. (1.предходни радови) стоји:

„План превентивних мера

Обавеза Извођача да одреди једног или више координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду пројекта), који ће израдити План превентивних мера и обављати послове из чл.11. Уредбе о безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима „Сл.гласник РС“, бр.14/19 и 95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед настале промене на градилишту, а на захтев координатора за извођење радова, вршити измене и допуне Плана превентивних мера, мерење и обрачун је паушално.“ **биће избрисана, а што ће бити објављено кроз измену конкурсне документације.**

**Питање 2:**

У обрасцу понуде, у предрачуну радова за улицу Краља Петра Првог на страни 49, позиција 4.1 стоји:

„Изградња шахта са таложником

Уградња типског бетоноског шахта са таложником са поколопцем, кружног облика за пријем и провођење атмосферске воде из цевастих пропуста. Обрачун по комаду уграђеног шахта, заједно са материјалом и транспортом.“

А затим у колони за јединицу мере стоји „м1“. Молимо Вас да потврдите која је јединица мере за ову позицију.

**Одговор 2:**

За уградњу типског бетоноског шахта са таложником са поколопцем, кружног облика за пријем и провођење атмосферске воде из цевастих пропуста јединица мере за обрачун је по **комаду.**

**Питање 3:**

У прдрачуну радова за изградњу улице Синђелићеве, на страни 36, Коловозна конструкција, позиција 3 стоји:

„Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу од битуменизираног материјала БНС 22 сА (бит.60) у слоју дебљине д=5см од крчњачког агрегата, у свему према стандарду, односно општетехничким условима. Обрачун се врши по м2 уграђеног асфалта.“

Према техничким и конструктивним условима минималана дебљина слоја БНС 22 је д=6см. У свим осталим предмерима у овој конкурсној документацији за хабајући слој је предвиђен БНХС 16, дебљине д=6см.

Молимо Вас да коригујете дебљину слоја како би било у складу са општетехничким условима.“

**Одговор 3:**

Треба да стоји:

„Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу од битуменизираног материјала БНС 22 сА (бит.60) у слоју дебљине **д=6см** од крeчњачког агрегата, у свему према стандарду, односно општетехничким условима. Обрачун се врши по м2 уграђеног асфалта.“

Разлика у избору носећег слоја је последица израде пројектне документације од стране различитих пројектантских кућа. Поменута измена, која се односи на дебљину носећег слоја коловоза, биће објављена кроз измену конкурсне документације.

*Комисија за јавне набаке наручиоца*